关于DN1200管道式电磁流量计

采购项目的公开询价函

现因DN1200管道式电磁流量计采购项目需要，需对本项目进行公开询价，特发布询价函，向社会有关专家或有能力承接本项目的相关单位公开征询报价。

（注：本次报价仅用于招标人后续招标控制价制定的参考。）

项目简介：

1.项目名称：DN1200管道式电磁流量计采购项目 

2.采购需求：

主要内容：一套DN1200管道式电磁流量计。具体需求详见附件2。

3.项目要求：

1）.交货期：合同签订完成后，供应商根据采购人通知（订单）发货，货物应按采购人要求运抵至指定地点，交货期限3个月。

2）.质保期及售后服务要求：流量计数据输出与通信模块对接产生的调试费用，由供应商承担；流量计质保期为4年。
4.报价书回复方式：见附件1。 

5.报价书回复截止时间2026年9月17日17:00时。
6.联系人： 唐工，联系电话：13675768156

绍兴市水务产业有限公司

                                  2026年9月14日

附件1：公开询价函

关于DN1200管道式电磁流量计采购项目的公开询价函

致：绍兴市水务产业有限公司

在研究了贵公司关于DN1200管道式电磁流量计采购项目的概况及要求后，我们提出的报价如下：

	货物名称
	推荐品牌（型号）
	规格
	数量
	计量单位
	配置及技术指标
	品牌

（型号）
	报价单价（元）
	报价合计（元）

	管道式电磁流量计
	科隆（OPTIFLUX2300W）、

ABB（FEW622）、

E+H（5W4CT2）或同等品牌及以上
	DN1200
	1
	套
	准确度等级：0.5级，供电方式：AC220V ，电极材质：钛，衬里材料：NEOP（氯丁橡胶），压力：根据现场确定（ 不高于1.0Mpa），带接地环，信号线缆长度60米,信号输出：RS485/Modbus。
	
	
	


备注：

本项目成交价包含项目标的货物经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括设备费用、运输、装卸、调试、运行维护、税金、售后服务、培训、交通、住宿、保险等一切相关费用。

报价有效期：  120天  内有效。

报价截止时间及要求：请于2026 年 9  月 17   日前将相关资料密封装袋并在封面写明参与询价项目，将密封资料（或快递）送至绍兴市水务产业有限公司（越城区解放大道308号8楼814）联系人：张学远，联系电话：0575-89100327；现场询价时，报价单位也需密封后交至现场询价人。

报价所需材料：公开询价函（盖公章、报价人手签）、营业执照复印件（盖公章）。

询价单位：绍兴市水务产业有限公司             报价单位：           （盖章）

询价人签名：                                 报价人签字：

询价方式：□现场询价 □邮寄报价              联系电话：

（询价时在场询价人不得少于2人）             单位地址：

报价时间：



