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第一部分 招标公告
项目概况：
杭电绍兴校区教学及普通实验室设备-芯越楼教学设备采购项目招标项目的潜在供应商应在绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）获取（下载）招标文件，并于2026年 月 日 点 分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况                                            
项目编号：
  项目名称：杭电绍兴校区教学及普通实验室设备-芯越楼教学设备采购项目
预算金额（元）：5510000.00
最高限价（元）：5510000.00
采购需求：
标项一：
标项名称：杭电绍兴校区教学及普通实验室设备-芯越楼教学设备采购项目
数量：1
预算金额：5510000.00
主要内容：详见招标文件。
合同履行期限：
本项目接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求：
1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供)；
3.落实采购政策需满足的资格要求：无；
4.本项目的特定资格要求：无；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取招标文件 
时间：2026年 月 日至2026年 月 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）
地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com） 
方式：供应商登录绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com），在线申请获取采购文件（在绍兴市阳光采购服务平台主页“供应商入口”登录后，点击【网上报名】-【项目报名】，找到对应项目，点击报名。完成后在【已报名项目】-【报名详细】中获取招标文件）。
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间： 2026年 月 日 点 分00秒（北京时间）
投标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）
开标时间：2026年 月 日 点 分00秒（北京时间）
开标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）
五、其他补充事宜
1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在招标文件获取期间，在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本项目采购监督单位投诉。质疑函范本、投诉书范本请到绍兴市阳光采购服务平台“资料下载”专区下载。
2.其他事项：本项目为通过绍兴市阳光采购服务平台进行的全流程电子招投标项目，须通过绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）进行电子投标，无法接受线下投标文件，请供应商合理安排好时间准时投标。
3.系统使用费：平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347）。中标供应商在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，采购人有权取消其中标资格。
六、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019]1.采购人信息：
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638]名 称：绍兴杭电集成电路研发有限公司　
地址：绍兴市越城区皋埠街道漫池路11号厂房一
传真：     　/　　　　 
项目联系人（询问）：　　李老师　 
项目联系方式（询问）：　　0575-85268677　　
质疑联系人：　　陈老师　　　
质疑联系方式：　　0575-85268676　　 
2.采购代理机构信息：
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808]名 称：浙江润杰工程咨询管理有限公司　
地址：绍兴市元城大厦10 楼1003室 　　
传真：　　　/　　　　　　　　 
项目联系人（询问）：　蒋颖　　　　　 
项目联系方式（询问）：18069512587　
质疑联系人：　　陈国萍　　
质疑联系方式：　15988275574　　 
3.监督单位信息： 
名 称：杭州电子科技大学绍兴校区管理委员会　
地址：绍兴市越城区皋埠街道漫池路11号厂房一
传真：　　　/　　　　　　　　 
联 系 人：宋晓宇
监督投诉电话：15600600020
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，拨打绍兴市阳光采购服务平台服务热线0575-88163066获取热线服务帮助。
CA问题详见https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298。


第二部分 投标须知
前附表
	序号
	内　　　　容

	1
	供应商按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）：
法律和行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的供应商，不能推荐、确认为中标供应商。

	2
	资格审查方式：资格后审。

	3
	投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起  60 天。供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

	4
	转包：本项目不得转包。

	5
	分包：☐ A同意将非主体、非关键性的      工作分包。（应明确具体分包工作内容）
☑ B不同意分包。

	6
	投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商于绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）提供电子投标文件。

	7
	开标前答疑会或现场考察：
☑A不组织。
☐B组织，时间：      ,地点：      ，联系人：      ，联系方式：      。

	8
	投标保证金:   0   元。
投标保证金的到账截止时间：202 年 月 日 15点00分00秒（北京时间）。项目报名成功后，供应商通过登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中获取相应的虚拟子账号，并将保证金由供应商的账户/基本账户一次性缴入该虚拟子账号。
投标保证金退还期限：未中标供应商的投标保证金在结果公示无异议结束后 5 日内退还，中标供应商的投标保证金在合同签订后 5 日内退还。
如供应商选择电子保函方式缴纳投标保证金的：登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中购买电子保函（具体详见“绍兴市阳光采购服务平台电子保函操作指南”https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=353）。

	9
	样品提供：
□A不要求提供。
☑B有讲解演示：
要求提供视频演示，演示内容以U盘形式提交，U盘须单独密封封装，在密封袋上须清楚标明“xxxx项目视频演示内容”字样，并在密封袋上加盖投标人公章。 
注：本项目无须到现场演示，供应商须按照商务技术标演示内容逐项介绍演示，并提供录制成视频文件（附U盘一份）；演示次序以投标文件解密时间先后次序为准。 
提交演示视频的时间：2026年   月   日9点00分至9点30分之间;地点:绍兴市阳光采购服务平台(绍兴市越西路鑫洲商务大厦833号9楼)； 联系人：陈国萍， 联系电话：        。演示时间建议不超过10分钟；请供应商在上述时间内提供视频演示内容。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收。 
注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。

	10
	讲解演示：
☑A无讲解演示。
□B有讲解演示：
（1）在评标时安排每个供应商进行讲解演示。每个供应商时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评审小组提问。
（2）现场讲解地点为      ，（可补充现场演示的其他要求，如人数、凭证、所需设备等）。
注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。

	11
	进口产品
	□本项目不允许采购进口产品。
可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	12
	项目属性与核心产品
	A货物类，单一产品或核心产品为：      。
☐B服务类。

	13
	供应商信用信息事项
	信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商开标当天的信用记录。

	
	
	信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与采购活动。
联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	14
	签字或盖章要求
	1.招标文件“第六部分”提供的投标文件格式要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可；
2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件等证明材料用原件的复制件并加盖投标单位电子印章；
3.其它要求：          /     。

	15
	投标与开标注意事项：
1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
2.标前准备：
2.1各供应商应确保在参与本项目前成为绍兴市阳光采购服务平台网站正式注册会员，并完成CA数字证书办理。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
2.2供应商将绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具下载、安装完成后，通过CA登录进行投标文件制作。在使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具时，建议使用WIN7及以上操作系统。
注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在绍兴市阳光采购服务平台进行绑定，CA相关操作可参考《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298）。CA数字证书办理需要一定时间，建议供应商获取招标文件后立即办理。
3.投标文件制作、递交、解密：
3.1供应商应按照本项目招标文件和绍兴市阳光采购服务平台的要求编制、加密传输投标文件。投标文件制作详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。
供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询，联系方式：0575-88163066。
3.2供应商应在解密指令发出后30分钟内使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具完成投标文件解密，具体详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。

	16
	特别说明： 
联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

	
	□联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。
☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	17
	1.采购代理服务费：
（一）中标人须向招标代理机构参照如下标准和规定交纳采购代理服务费，并在投标报价中自行考虑：
①根据项目的成交金额（中标金额），采用差额定率累进法进行计算，不足6500元的按6500元计取，具体费率标准如下：
成交金额100万元以下的部分，采购费率1.50%；
成交金额100万元至500万元的部分，采购费率1.1%；
成交金额500万元至1000万元的部分，采购费率0.8%；
② 招标代理服务费的交纳方式：
用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。
公司名称：浙江润杰工程咨询管理有限公司
开户行：中国建设银行绍兴迪荡支行
账  号：33001653552053003681
2.系统使用费：平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347）。中标供应商在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，采购人有权取消其中标资格。

	18
	其他事项：
1.如遇两家（含）以上已签到供应商的IP地址相同，系统自动触发预警，并提示"响应无效"的当场拒收此类响应文件。
2.本项目招标文件内对开标现场原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标候选人进行原件核验，投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
3.中标人需在中标候选人公示结束后七天内提供4套纸质投标文件（一正三副）给采购人。

	解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人。

	注：中标供应商放弃中标资格或因质疑、投诉等原因被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。



[bookmark: _Hlt75236101][bookmark: _Hlt68072990][bookmark: _Hlt68073093][bookmark: _Hlt74714665][bookmark: _Hlt75236290][bookmark: _Hlt68057669][bookmark: _Hlt74730295][bookmark: _Hlt68403820][bookmark: _Hlt75236011][bookmark: _Hlt74729768][bookmark: _Hlt68072998][bookmark: _Hlt74707468][bookmark: 第三部分][bookmark: _Toc164416483]一、总则
1.适用范围
本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。
2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。
2.3“供应商”“投标人”“投标单位”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
2.5“电子印章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。
2.6“电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）。
2.7“★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。
3.采购项目需要落实的采购政策
无
4.系统使用费
平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347），具体如下：
一、系统使用费收费标准
	采购方式
	项目类别
	项目成交
（中标）价
	参与响应（投标）的供应商收费
	成交（中标）的供应商收费

	非电子竞价
	工程类项目
	200万元（含）以下
	150元/家/次，收取后不退
	1500元

	
	
	200万元以上
	
	4000元

	
	非工程类的货物、服务项目
	/
	
	成交（中标）价的2.5‰

	电子竞价
	所有类别
	/
	/
	成交价的1.5%


二、按标段进行收费，每标段最高收费不超过5万元；
三、无成交金额或仅有成交单价没有预算数量或其他原因无法计算出成交金额的项目，非电子竞价项目按每标段1500元收取，电子竞价项目按每标段500元收取。
★5.特别说明：
4.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、招标文件
1．采购方式
1.1本次招标采用公开招标方式进行。
1.2本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。
2.授权委托
本项目为电子投标项目，供应商的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。
3.投标费用
供应商应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
4.招标文件的澄清与修改
4.1招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。
4.2招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可通过绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）以书面形式通知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构将通过绍兴市阳光采购服务平台予以答复。招标文件澄清的内容对所有供应商均有约束力
4.3招标文件的修改
在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）以更正或澄清公告的形式通知所有供应商，更正或澄清公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。招标文件修改的内容作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
4.4为使供应商有足够的时间修正投标文件，如采购人澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改发出时间应在投标截止时间 15 日前，不足 15 日的应当顺延投标截止时间。在这种情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
5.参考品牌（如果有）
本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考（推荐）品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与参考（推荐）品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

三、投标文件
1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。
1.2投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。
1.3投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。
1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
1.5投标文件的形式和效力
1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》及本招标文件要求制作、加密传输。
1.5.2投标文件的效力：
投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密的处理，详见本招标文件“第二部分 投标须知”的“前附表”第15项内容。
2.投标文件的组成
投标文件由“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子印章。
2.1资格文件：
2.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
2.1.2联合协议（如果有)；
2.1.3分包意向协议（如果有)；
2.1.4落实采购政策需满足的资格要求（如果有)；
2.1.5本项目的特定资格要求（如果有)。
2.2商务技术文件：
2.2.1投标函；
2.2.2法定代表人授权委托书；
2.2.3法定代表人及其授权代表身份证复印件；
2.2.4法定代表人身份证明书；
2.2.5商务技术偏离表；
供应商应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改。
2.2.6采购供应商廉洁自律承诺书；
2.2.7主要业绩证明；
业绩证明应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）。如无独立法人资格的分公司参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。
2.2.8技术解决方案；
2.2.9组织实施方案；
本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；
2.2.10售后服务方案；
针对本项目的售后服务方案，包括售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。
2.2.11供应商售后服务能力证明材料；
合作单位营业执照或供应商在设立的项目部、办公室、办事处等机构的证明材料或供应商作出的成交后提供服务的承诺。
2.2.12供应商为完成本项目组建的项目小组名单；
每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为供应商的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。
2.2.13优惠条件及特殊承诺（如果有）；
供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与最后报价相统一；
2.2.14备品备件清单及供选择的配套零部件清单（如果有）；
含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品；
2.2.15培训计划（如果有）；
2.2.16验收方案；
2.2.17未尽事宜请各投标供应商按评分标准和相对应标项相关要求制作；
2.2.18供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
2.3报价文件：
2.3.1开标一览表（报价表）；
3.投标报价
3.1供应商应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写；
3.2报价为采购人可以合格使用产品或服务的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用；
3.3招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价；
3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。
4.投标文件的编制和签署
4.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评审小组查找不到有效文件是供应商的风险。
4.2电子投标文件：供应商应根据《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。
4.3投标文件应按照招标文件第六部分规定的格式要求进行签署、盖章。供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
4.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在绍兴市阳光采购服务平台的CA绑定等身份认证操作，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子印章。
4.5招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子印章。
5.投标文件的提交、补充、修改、撤回
5.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，在补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。
5.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
6.投标有效期
6.1投标有效期详见本招标文件“第二部分 投标须知”的“前附表”第3项内容。供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
6.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。
6.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

[bookmark: _Toc91899903]四、开标和评标
1．电子招投标开标及评审程序
1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。
1.2供应商应在解密指令发出后30分钟内使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具完成投标文件解密。
1.3评审小组对资格和商务技术响应文件进行评审。
1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如果有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的供应商名单及其商务技术得分。
1.5主持人开启报价文件。
1.6评审小组对投标文件报价文件进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。
1.7主持人公布评标结果。
特别说明：绍兴市阳光采购服务平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可暂停或延期交易活动：
2.1交易场所电力（网络）供应异常；
2.2电子交易平台被非法网络攻击；
2.3电子交易平台硬件技术故障；
2.4电子交易平台系统软件异常； 
2.5其他导致电子交易平台无法正常运行，影响交易活动正常开展，或无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以将项目暂停或延期，待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。
3．评标
3.1评审小组由采购人依法组建，负责评标活动。评审小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。
3.2评审小组由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。其中评审专家人数比例原则上应达到三分之二及以上。
3.3评审小组负责对供应商资格的最终审定。
3.4评审小组可以要求供应商对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过绍兴市阳光采购服务平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。
3.5评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购人或采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场采购监管人员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。
3.6评审小组对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。
3.7评审小组不向落标方解释落标的原因。
4．投标文件的初审鉴定
4.1资格性审查
4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，本项目由评审小组组织资格审查，并出具资格审查报告。
4.2符合性审查
4.2.1评标时，评审小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评审小组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评审小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。
5.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
6.投标文件的评审、比较和否决
6.1评审小组将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。
6.2在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商就投标文件含义不明确的内容可对其通过绍兴市阳光采购服务平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评审小组可对其偏离情形进行必要的核实。
6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关供应商，并可对其通过绍兴市阳光采购服务平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。
6.5比较与评价。评审小组应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
6.6汇总（商务技术得分情况）。评审小组各成员应当独立对每个供应商的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
6.7报价审核。对符合采购需求且通过商务技术评审的供应商的报价的合理性、准确性等进行审查核实。
6.7报价审核。对符合采购需求且通过商务技术评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。
6.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
6.7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
6.7.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
6.7.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%；
6.7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
6.8评审小组依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向采购人或采购代理机构提供书面评审报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。
7.投标文件的澄清
对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对供应商进行询标，并可要求供应商作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。
8.无效投标的情形
投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：
8.1未按照招标文件规定要求电子印章、签字或盖章的；
8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的（均无效）；
8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；
8.4供应商未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的，或供应商未提供有效的特定资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求；
8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；
8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子印章(《法定代表人授权委托书》要求“电子印章”和“签字或盖章”缺一不可）的；
8.7投标文件中的投标函无供应商的电子印章或填写不全的；
8.8报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
8.9未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评审小组认定为无法评审的；
8.10出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术文件、报价文件描述不一致或前后描述不一致，经评审小组认定后为无法评审的；
8.11《商务技术偏离表》不真实填写或弄虚作假的；
8.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
8.13评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;
8.14报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
8.15投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；
8.16《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评审小组认定属于重大偏差的；
8.17供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；
8.18供应商提供虚假材料投标的；
8.19下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
8.19.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；
8.19.2不同供应商使用同一单位或者个人的IP地址、设备下载采购文件或者制作、提交投标文件的；
8.19.3不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
8.19.4不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
8.19.5不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；
8.19.6不同供应商的投标文件相互混装；
8.19.7不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出；
8.19.8以他人名义参与响应或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
8.19.9经评审小组评定认为可以判定无效的其他情形。
8.20有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：
8.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
8.20.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
8.20.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
8.20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；
8.20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
8.20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
8.20.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
8.21评审小组认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；
8.22投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
8.23其他违反法律、法规的情形。
9.评标过程保密
9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监管人员等与评审有关的人员应当予以保密。
9.2在评标期间，供应商企图影响采购人或评审小组的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

[bookmark: _Toc81372776][bookmark: _Toc81372953][bookmark: _Toc84325929]五、授予合同
1.中标条件
1.1投标文件基本符合招标文件要求；
1.2供应商有很好的执行合同的能力；
1.3实施方案最合理并对采购人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；
1.4供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。
1.5采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。
2.中标候选公示
2.1采购人应当自收到评审报告之日起3日内，按评审报告推荐的排名顺序确定中标候选人，并在绍兴市阳光采购服务平台发布中标候选人公示，公示期为  3  日。
3．中标确认及通知
3.1中标候选人公示期结束且无尚未处理的异议（质疑）的，确认中标候选人为中标供应商。
3.2采购人通过绍兴市阳光采购服务平台向中标供应商发出中标通知书并发布中标结果公告。中标供应商自行登录绍兴市阳光采购服务平台下载并打印中标通知书。
3.3采购人应在确认中标供应商前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。在发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该供应商的中标资格。
3.4采购人或采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。
4．履约保证金（仅供参考，按实际情况编写）
4.1采购人在签订合同时，按规定可向中标人收取不高于中标额的  1 %的履约保证金。
4.2项目验收结束后，采购人应及时退还履约保证金。
5．合同签订
5.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订采购合同。
5.2如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。
6.验收
6.1采购人组织对供应商履约的验收。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。
6.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

六、质疑与投诉
1.供应商质疑
1.1质疑提出
1.1.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应通过绍兴市阳光采购服务平台交易系统以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，质疑路径为：绍兴市阳光采购服务平台供应商登录-左侧菜单栏：异议（质疑）-选择对应异议（质疑）节点-新建质疑-在弹出窗口中选择对应项目，填写质疑内容并上传盖章附件。供应商未按要求进行质疑的，采购人或者采购代理机构不予受理。
1.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商已依法获取其可质疑采购文件的，可以对该文件提出质疑。
1.2质疑提出时效
1.2.1对采购文件提出质疑的，应当在采购文件获取截止时间（详见本招标文件“第一部分 招标公告”中“三、获取招标文件”内容）之前提出；
1.2.2对采购过程有质疑的，应当在采购结果公告前提出。其中，对开标有质疑的，应当在开标期间提出；
1.2.3对采购结果有质疑的，应当在中标候选人公示期间提出；
1.2.4同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出
1.3质疑函
1.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
事实依据；
必要的法律依据；
提出质疑的日期。
供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函范本及制作说明详见附件1。
1.4质疑答复
1.4.1采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后3日内作出答复。
1.4.2采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。供应商提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
2.供应商投诉
2.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后  15   个工作日内向监督单位提出投诉。
2.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
2.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
2.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
投诉书范本及制作说明详见附件2。
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第三部分   招标项目范围及要求
[bookmark: _Toc23126]一、货物清单及技术要求
1.1货物需求清单
货物一览表
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	序号
	名称
	品牌
	规格
	单位
	数量

	芯越楼国防中心二楼公共机房

	1
	学生电脑
	联想/惠普/戴尔
	1．处理器：★不低于英特尔酷睿13代标压i5处理器,(2.5G/10核/16线程/20M)
2．内存：16G DDR4 3200MHz 内存。
3．硬盘：★1TB SSD NVME固态硬盘；1个SATA槽位，支持后续扩展硬盘容量。
4．键鼠：原厂无线防水键盘、无线抗菌鼠标。
5．接口：8*USB接口（其中≥4*USB2.0，≥4*USB 3.0),≥1*HDMI接口;≥1*COM口（为保障稳定性，需要主板集成自带），≥1*网卡接口；≥1*MIC_IN 接口，≥1*LINE_OUT 接口（为保障音频效果，需要mic_in和line_out为单独的接口）。
6．电源：不低于150W 电源。
7．显示屏：23.8英寸一体式电脑，分辨率1920*1080。
8．随机软件：随机自带备授课软件：支持本地PPT/WPS插件备课和云端备课多种方式。教师可在本地课件中使用智能插件登录进入“资源管理平台”，课件完成可同步至云端存储，免费提供5G云存储空间，下载上传不限速；不少于27种授课工具；并可将每个学生分析情况汇总形成班级报告。
9．安全特性：标配USB智能屏蔽技术，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露。
10．设备认证：★为方便设备日常维护和使用，所供设备需提供下列功能截图认证：
（1）散热风扇：根据CPU温度闭环控制冷却风扇转速，响应文件中需提供国家知识产权局颁发认证证书扫描件或国家知识产权局的官方网站查询截图；
（2）配置BIOS底层集成智能USB技术(非软件实现)，实现阻止使用者从电脑复制数据至USB存储设备或使用者无法使用USB存储设备，有效防止数据泄露（响应文件中需提供该功能截屏作为依据）；
（3）基于BIOS的键盘快捷键开机功能。
11．服务：整机原厂5年上门服务。整机原装不拆封直发用户指定地址。
	套
	352

	2
	教师主机
	联想/惠普/戴尔
	1、处理器：不低于英特尔Core I5 14核 20线程
2、主板：英特尔Q670系列及以上芯片组
3、内存：16G DDR5 5600MHz 内存
4、显卡：集成显卡
5、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个6、音频接口，其中前置包含1个2和1接口）
7、硬盘：1TB_SSD NVME固态硬盘；
8、网卡：2* 10/100/1000M以太网卡；
9、扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*4槽位,、1个PCI槽位
10、键鼠：原厂USB防水键盘、USB抗菌鼠标；
12、接口：9个USB接口(其中至少2个USB 3.2G2接口、2个USB 3.2G1接口、1个USB3.2G1 type C接口 )、≥2个视频输出接口
13、电源：★不低于310W 90%电源转化效率 （提供80PLUS相关检测报告）
14、安全特性：标配USB智能屏蔽技术，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；
15、保修：原厂5年上门服务。
	台
	4

	3
	泛在化学习接入端授权
	噢易云/浪潮/华为
	1.管理平台支持通过单一IP地址可访问Web管理平台并管理区域对象，多区域之间可以进行切换;在系统设置页面，可设定默认访问的主区域;在区域管理页面，可新增、修改、删除子区域，新增区域时验证对应平台的账号和密码；(提供具备CNAS和CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件)
2.支持控制节点HA策略，可配置两台控制节点并采用主备模式部署，可设定主控节点与备控节点定时同步数据，当主控节点故障导致平台在所设的阈值时间内无法与主控节点进行通信时，备控节点自动完成平台的接管，且不中断上课师生的虚拟桌面使用，管理员也可自主手动进行主备控的切换；（提供功能截图）
3.支持管理平台的暴力破解防护，管理员可设置一定时间内用户连续密码校验错误的次数，当输入账号密码错误时会提示剩余错误次数，密码错误数达到管理员设置的阈值时对应账号变为禁用状态即刻强制冻结，管理员可设定强制冻结后自动解禁的时间阈值，当自动解禁后对应账号状态变为正常方可正常登录，也可由管理员将对应冻结账号一键解锁；（提供功能截图）
4.对多区域资源进行汇总分析，可统计所有区域的桌面云部署信息，包括：服务器数量、CPU核数和使用率、内存容量和使用率、存储容量和使用率、教室数量、场景数量、终端数量、桌面数量、区域内每月桌面使用次数、每月桌面场景使用时长和排行，每月机房日均使用时长和排行；
5.桌面云支持多种操作系统的教学使用需求，涵盖Windows系统的Win7/Win8/Win10/Win11等，包含Linux系统的Ubuntu/Centos等，支持国产操作系统如中科方德/统信UOS/银河麒麟等，囊括服务器操作系统如Windows Server 2012/2016等服务器系统的发布；
6.支持分散部署的多校区集群统一管理，单一IP地址可访问和管理所有区域对象，多区域之间可以进行切换，可设定默认访问的主区域，可新增/修改/删除子区域，新增区域时验证对应平台的账号和密码，可从UAA平台一键同步账号，可设置管理账号及普通账号的区域管理范围和功能权限；(提供具备CNAS和CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件)
7.在管理平台上支持对不同的功能模块和教室范围进行权限角色的划分;支持三权分立的账号权限，可授权管理员能操作的管理平台权限，可授权管理员管理的教室范围;在管理账号页面，可冻结用户账号，被冻结账号禁止登录管理平台且无法用账号登录个人桌面;
8.普通管理员可查看平台模板，仅对所属权限模板及被共享模板进行管理，可一键隐藏无权限模板;管理用户可将所属权限下的模板共享给其他普通管理员，被共享管理员拥有对模板的编辑和管理权，不能对模板进行删除、转让及共享权限操作;管理用户可查看模板所共享的账号范围并批量移除共享账号。（提供功能截图）
9.终端模板制作支持样机制作上传及远端Web制作两种方式，针对教学外设复杂场景可采用样机上传模式，在本地样机系统制作完成后安装桌面云客户端，重启电脑后通过快捷键将样机系统上传至平台生成新的模板；针对教学外设简单场景可采用远端Web制作模式，仅需基于平台即可在线生成模板；
10.可为镜像生成共享编辑的链接地址，同一用户同一时刻可在同一浏览器下编辑3个不同的镜像共享链接，可设置链接的有效期为90天，用户可自行上传软件安装包，可从平台调用其他管理员已上传的软件安装包，并可将镜像中的文件下载至本地；（演示内容1）
11.简化桌面模板镜像部署流程，支持多种架构的模板复用，可将VDI教学模板另存为VDI个人模板或融合模板，可将VOI教学模板克隆为VOI个人模板或融合模板，通过一个融合模板即可创建并生成VDI、VOI两种架构的桌面；（产品演示内容2）
12.单台终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种桌面登录模式，教学桌面开机无需账号自动进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面，管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括：仅使用教学桌面、仅使用个人桌面、混合登录三种方式，管理台可排列终端多个桌面的展示顺序，支持指定某个桌面让终端开机后自动进入，可设置自动进入桌面的倒计时阈值，可设定桌面长期处于系统选单界面后令终端自动关机的倒计时阈值；
13.支持客户端设置桌面更新模式，包括自动更新、手动更新、静默更新方式，可设置桌面下发方式，包括BT下发、广播下发、跨VLAN广播下发；（提供功能截图）
14.支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求；
15.可通过单双号方式筛选对应序号类型的终端，可通过Winodws系统在线、Linux系统在线、底层选单在线、维护模式在线、部署模式在线、离线这六种终端运行状态筛选定位所要查看的终端；
16.支持硬件虚拟化功能，当模板开启策略开关后会针对硬件识别码的绿色软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；（提供功能截图）
17.针对桌面可设置定时开关机计划，计划执行范围支持以终端为对象和以教学桌面为对象进行选择，可设定在计划的具体执行周期内唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，可设置自动关机的文字提醒及关机前提醒的倒计时阈值；（提供功能截图）
18.支持平台系统数据库的备份，可执行立即备份和自动备份，自动备份可设置备份周期、备份时间（精确到分钟）、备份文件保留数量及备份位置，可对必要备份文件进行下载，对无用备份文件可进行删除，支持联动主控节点每次开机自动进行备份；（提供功能截图）
19.可设置屏幕水印，支持将水印显示位置设定为左上角、字体大小设置为16、颜色设定为RGB颜色23FF0C、透明度设定为37%，显示内容设置为“信息技术课水印”，同时选择屏幕水印展示计算机名，终端序号，IP地址，MAC地址，还原方式，还可自定义显示内容，设置过程中可开启预览查看水印结果便于调整；（演示内容3）
20.提供C/S架构的桌面云平台检测工具，通过管理员账号密码验证身份后，点击开始检测则自动检测服务器连接状态、终端连接状态、集群网络状态、数据库状态、文件系统状态、脏数据状态、授权激活状态、主控HA状态、Guesttools状态、模板状态、桌面状态，并展示此次体检分数和检测结果详情，针对检测异常项会进行提示并给出解决建议，也可点击修复体检异常项进行自动修复，可将此次检测生成检测报告文件下载至电脑本地；（演示内容4）
21.支持为Linux系统（如Ubuntu22.04应用人工智能课程）挂载终端数据盘，可设置终端数据盘的还原模式，包含每次、每天、每周等还原的设置，可将数据盘绑定指定的场景，可修改终端数据盘的容量大小及名称；支持定时对终端进行消息通知，可自定义通知内容、执行周期和执行的教室，执行时间精确到分钟，单间教室可设置多个定制消息通知计划，可一键开启或关闭定时计划；（演示内容5）
22.为了保证产品的使用质量，所投桌面云产品底层服务器虚拟化软件通过中国电子技术标准化研究院的“信息技术 虚拟机管理通用要求”，“信息技术 弹性计算应用接口”测评；
23. 所投标产品厂商云解决方案须至少连续两年入选工业和信息化部（包括直属事业单位）云计算优秀解决方案/产品，提供相关证明材料；
24. 所投标产品厂商具备国家信息化部门颁发的ITSS信息技术服务标准符合性证书，云服务和运行维护两个业务领域，等级达到三级或以上等级，提供相关证明材料
25. 本中心下沙校区已部署一批桌面云设备，为保护已有投资且简化管理，要求所投标的桌面云平台必须对现有桌面云平台无缝对接纳管，实现所有设备在同一平台下的统一管理（原厂家已承诺开放接口，对接费用由中标方自行承担）。（提供原厂对接承诺函）
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	多媒体教学管理软件
	噢易云/极域/蓝光
	1.支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘；
2.屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；
3.为便于教学互动，支持多人语音连麦，在屏幕广播状态下教师可自定义选择多个学生开启多人语音连麦。可按照开麦、闭麦、正在讲话三种状态来清晰显示所有语音连麦学生的麦克风状态。教师可对语音连麦学生进行批量管理，如开启/解除全体静音，也可批量设置学生机全体接入及全体断开；退出屏幕广播后，教师及学生也可进行语音互动及关闭语音连麦；
4.支持师生在屏幕广播期间发送弹幕进行双向互动，教师可将学生发送的弹幕进行置顶和引用，针对恶意弹幕教师可进行删除，在弹幕成员管理中可查看当前接入的所有学生以及发言状态，教师可将学生进行弹幕禁言及解禁操作，师生双方可发送指定表情进行更便捷的信息互动。退出屏幕广播后，教师可查看当前课程的所有弹幕记录；
5.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学； 
6.支持遥控转播，教师端可对单个学生机进行遥控并转播到其它学生机桌面；
7.支持遥控监看，教师可选定个别学生或所有学生进行屏幕监控，控制时可锁定学生机，也可不锁定学生机；
8.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；
9.上课过程中，老师可对学生奖励小红花，教师机可显示小红花奖励排行榜，显示每个学生的奖励数量，并可向学生发布奖励排行榜，提升学生参与感和学习兴趣；
10.教师机可控制学生机是否可开启麦克风进行对话，开启语音连麦后，教师和学生可通过麦克风对话，语音交流可被班级其它所有学生听到，便于课堂语音互动；
11.教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置迟到时间，可显示签到人数；
12.支持保存电子点名信息为班级座位信息，老师可导入班级座位信息，将机房上机机位与学生信息进行绑定，便于学生来机房后使用固定位置上机；
13.支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；
14．支持电子白板功能，可用电子白版进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白版进行知识总结、画面制作等。
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	激光投影机
	爱普生/东芝/索尼
	1．3LCD技术，液晶板≥0.67英寸含微透镜。光源：激光二极管，亮度:≥5100流明；（提供产品彩页或官网截图）
2．分辨率：≥1920*1200,对比度:≥2500000:1；
3．专业工程镜头居中设计，镜头光学变焦比：1-1.6，镜头投射比1.35-2.2:1，镜头垂直位移≥±50，水平位移≥±20；（提供产品彩页或官网截图）
4．投影机自带Miracast无线镜像投影功能，手机、电脑平板等智能设备可直接无线连接投影机，通过无线方式进行高清投屏幕，高清视频声音画面无延迟传输；
（提供产品彩页或官网截图）
5．寿命≥20000小时（标准模式）,≥30000小时（扩展模式）；
6．支持恒定亮度输出模式，用户可以进行亮度调节；
7．整机功耗≤300W；
8．HDMI≥2、HDBaseT≥1、VGA≥2、RS-232C≥1，RJ45≥1，USB Type A≥2，USB Type B（For Service）≥1，内置无线网卡，HDMI OUT≥1；
9．支持网络监控；
10．支持内容管理，可制定播放列表，设定播放时间，支持内容回放、 支持日程管理功能、支持快速启动，5秒迅速开机；
11．中标签订合同后提供原厂整机（含光源）标准保修3年证明；
12．含投影机定制吊架；
13．拒绝OEM产品。
	台
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	幕布
	红叶/莱特斯/美视
	1．150英寸16：9、电动拉线幕。2．亮度系数β≥1.00，有效散射角2α≥150度，幕面解像力≥120线对/mm。
3．阻燃，无异味，防霉，环保，久不变形。棒式电机带热保护功能。
4．含幕架。
	张
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	白板
	贝图/恒博/夏之洁
	1.尺寸: ≥2000mm*1200mm；
板面：书写板材厚度≥0.4mm，背板厚度≥0.35mm；
书写板夹层采用厚度：高强度防潮吸音蜂窝板材，边长4mm，板材厚度≥15mm；单位面积抗压≥0.8MPA；
采用搪瓷白板：支持各类（水性、油性等）书写笔书写，且易擦拭，板面不会被腐蚀、留痕；
投影效果：减少反射影像的光线扭曲，无明显的光斑；
板面硬度：莫式硬度≥5，4H铅笔书写无划痕；抗腐蚀。
2.边框：为防止反光边框采用白色哑光铝合金边框，壁厚≥1.2mm，为确保安装，铝合金棱角处均设计成圆弧形（圆弧≥R3mm）。外边框厚度≥80mm。
3.包角：书写板四角，均采用ABS工程阻燃防爆塑料，模具一次成型，转角R≥15mm的圆角，无尖角毛刺。
4.安装方式与配件：采用隐形安装方式，安装配件为2mm厚专业配件；配装钢制安装件，规格45*30*30mm，隐形安装，无外露的挂接件.
	张
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	多媒体中控
	得实/锐捷/升维
	一、中控主机
1．主机采用标准19英寸机架式机箱设计，集成电源控制，信号切换，网络交换，串口控制、可编程IO等功能于一体，前置面板配备配备带指示灯的物理按键，便于一键开关。提供产品彩页或官网截图证明；
2．信号自动切换功能，当外接接笔记本电脑信号时，中控输出信号会自动切换到笔记本信号源，拔出外接输入信号源时，输出自动切换回原先信号源；
3．内置嵌入式网络控制器和千兆交换机模块，能够实现远程集控， 2路受控220V交流电源输出，1路电动幕布控制接口；
4．每台设备都具备唯一的识别码，可以与控制面板的二维码相对应，同时支持钉钉和微信扫码控制开关；
5．扫码开机后能够自动关联登录到个人云盘，文件直接调用；
6．手机端可以通过小程序控制云盘文件打开、播放、翻页、音量调节、关闭等操作；
7．在任何一路信号源输入时都能实现≥4路信号同步输出，包括≥2路HDMI和≥1路VGA+Audio同步输出，其中2路HDMI输出接口必须能独立输出信号；
8．支持无线平板交互功能，要求在同一个APP内实现控制设备开关，信号切换，音量调节，还能接管电脑桌面，实现手写批注，无线展台等功能；
9．主机具备≥4路USB接口，能够实现KVM功能，外接笔记本信号时，也能够实现触摸大屏和键鼠信号的回传，实现触控大屏反向控制笔记本电脑；
10．具有下课关机主动提醒功能，即系统关机前会显示关机倒计时画面，可本地取消关机指令；
11．通过管理平台软件，可以设置计划任务对教室设备进行定时开关操作；
12.RS232控制接口≥2个，可编程I/O口≥6P，物联网扩展接口≥8P；
13．要求网络中控设置软件自带常用投影机控制驱动代码，同时支持手动添加投影机控制驱动代码，支持232设备控制码编程；
14．支持话筒管理功能，中控关机时自动检测话筒状态，发现话筒未归还时立刻发出语音提示，并推送微信信息到管理员手机；
15．能够实现断网认证功能，在网络断线或者服务器宕机状态下，能对授权IC卡开放权限。
二、液晶面板
1、面板集成≥7英寸液晶触控屏幕，屏幕制式为16:9的宽屏；
2、主体结构采用优质冷轧钢板，尺寸不大于300mm（长）*150mm（宽）*50mm（高）；
3、面板集成13.56M的IC卡刷卡器和液晶触控屏于一体；
4、集成二维码扫描摄像头，可以反向读取二维码信息，实现身份认证功能；
5、液晶屏在关机状态下显示设备序号好和二维码，可通过钉钉和微信扫码开机；
6、未授权用户可通过微信扫码注册，并由管理员通过审核来实现快速开通使用权限；
7、液晶控制界面支持按键和手势滑动翻页功能；
8、操作界面支持控制多媒体设备、门禁、灯光、空调、窗帘等设备的开关；
9、可以控制录播系统开始、暂停和停止录制，并导播切换输出画面；
10、面板具有使用帮助向导功能，用户可以通过帮助按钮查看各个功能模块的操作方法；
11、具备屏保功能，屏保时提供时钟显示，在用户无操作时可进入屏保，轻触屏幕任意地方可回到控制界面；
12、具备快捷操作：一键上、下课功能，仅“一键”实现所有设定教学设备的开启、或关闭；
13、支持本地离线工作模式，网络中断后可继续控制本教室多媒体设备及物联等其他设备；
14、提供功能和界面定制功能，可根据客户实际场景情况进行界面定制。
一、无线话筒
1．支持 IR红外对频 与 UHF无线传输 双模融合，自动切换无延迟；
2．传输距离≥50米（无遮挡环境），全数字化传输，采用 48kHz/16bit 采样率；
3．内置 DSP芯片，支持自适应降噪、动态均衡调节；
4．话筒内置锂电池，容量≥1000mAh，满电续航≥8小时；
5．充电座采用 U型磁吸镀金触点，支持Type-C快充（5V/2A），2小时充满；
6．充电座集成 状态检测模块，可向中控系统发送设备在位/离位信号；
7．支持3.5mm接口外接领夹麦/头戴麦，灵敏度≥-36dB±3dB；
8．自带OLED显示屏，实时显示电量、音量等级、连接状态；
9．支持音频信号输出、PPT翻页控制，并可连接电脑实现免驱音频输入；
11．内置轻量化AI助手，支持实时语音问答、知识检索，复杂问答深度分析，响应延迟≤300ms；
10．话筒具备AI唤醒功能键，长按即可激活AI助手，进行教学交互。
二、智能充电座
1．将无线话筒信号接收和充电两个模块集成与一体，方便安装；
2．底座安装有IR红外对频发射头可以实现与无线话筒的对频设置；
3．内置UHF频段无线音频信号接收功能，内置接收天线，同时也配备外接天线；
4．充电座要求U型槽式结构设计，镀金充电触点带磁吸功能，便于放置；
5．接收机带有usb接口，可以与电脑连接，实现PPT翻页按键和语音信号接收；
6．集成充电感应装置并且可以向中控系统输出话筒归还状态检测信号，方便管理；
7．USB接口还可以将话筒语音信号直接输入到电脑，免驱安装，能够对接钉钉、腾讯会议等视频互动平台，双向语音对讲不会出现声音回环；
8．配备功放连接线，充电适配器等。
三、鹅颈话筒
1．指向性:心形指向性
2．频率响应:20HZ-18KHZ
3．灵敏度:-40dB±2dB
4．信噪比:≥60dB
5．输出阻抗:≥75Ω
6．主机给话筒供电，不需要安装电池。
	套
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	无线话筒
	得实/ITC/云课宝
	一、无线话筒
1．支持 IR红外对频 与 UHF无线传输 双模融合，自动切换无延迟；
2．传输距离≥50米（无遮挡环境），全数字化传输，采用 48kHz/16bit 采样率；
3．内置 DSP芯片，支持自适应降噪、动态均衡调节；
4．话筒内置锂电池，容量≥1000mAh，满电续航≥8小时；
5．充电座采用 U型磁吸镀金触点，支持Type-C快充（5V/2A），2小时充满；
6．充电座集成 状态检测模块，可向中控系统发送设备在位/离位信号；
7．支持3.5mm接口外接领夹麦/头戴麦，灵敏度≥-36dB±3dB；
8．自带OLED显示屏，实时显示电量、音量等级、连接状态；
9．支持音频信号输出、PPT翻页控制，并可连接电脑实现免驱音频输入；
11．内置轻量化AI助手，支持实时语音问答、知识检索，复杂问答深度分析，响应延迟≤300ms；
10．话筒具备AI唤醒功能键，长按即可激活AI助手，进行教学交互。
二、智能充电座
1．将无线话筒信号接收和充电两个模块集成与一体，方便安装；
2．底座安装有IR红外对频发射头可以实现与无线话筒的对频设置；
3．内置UHF频段无线音频信号接收功能，内置接收天线，同时也配备外接天线；
4．充电座要求U型槽式结构设计，镀金充电触点带磁吸功能，便于放置；
5．接收机带有usb接口，可以与电脑连接，实现PPT翻页按键和语音信号接收；
6．集成充电感应装置并且可以向中控系统输出话筒归还状态检测信号，方便管理；
7．USB接口还可以将话筒语音信号直接输入到电脑，免驱安装，能够对接钉钉、腾讯会议等视频互动平台，双向语音对讲不会出现声音回环；
8．配备功放连接线，充电适配器等。
三、鹅颈话筒
1．指向性:心形指向性
2．频率响应:20HZ-18KHZ
3．灵敏度:-40dB±2dB
4．信噪比:≥60dB
5．输出阻抗:≥75Ω
6．主机给话筒供电，不需要安装电池。
	套
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	线阵列音柱
	得实/ITC/云课宝
	1．紧凑型设计，内置4个3英寸全频扬声器单元，具有高保真音质；
2．专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫， 解决有建声缺陷环境的扩声需求；
3．覆盖角度：水平方向150°，垂直方向30°；
4．频率响应（-10 dB）:80 Hz ~ 20 kHz；
5．功率（6 Ω） 60 W
6．最大声压级 107 dB；
7．箱体表面按国际防护等级标准IEC529 IP-55设计，经过防尘防水防喷溅处理；
8．安装方式：壁挂式。
	个
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	电动升降讲台
	迈杰/育才/云课宝
	一、讲台：
1．讲桌的桌面板材采用≥25mm厚度免漆板，颜色白色，封边条厚度≥2mm，台面尺寸2台1400mm×710mm；2台1600mm×750mm（2间大教室）
2．桌板前部具备多层板弯曲而成的木色高围挡设计，表面喷漆，高度≥100mm；桌面两侧前方具有和围挡同色的木凸台，厚度≥40mm，用于放置控制设备和话筒；
3．讲桌的桌架型材采用钢材，表面处理选用静电喷涂技术，颜色白色；学校LOGO采用丝网印刷。
4．讲桌采用双电机两节电动升降立柱。管子尺寸：外管尺寸≥80*50mm，内管尺寸≥75*45mm，桌架最大均布载荷：≥100kg 均布。控制盒带陀螺仪功能，支持遇阻回退防夹保护，桌面震动和突然倾斜立刻停止下降；
5．讲桌左右两侧具有用于走线的尼龙坦克链拖链，内径≥20*57mm（可打开），强弱电线缆分开走线，升降过程中线缆两头不会被拉扯；
6．讲桌内置≥11U 19英寸标准机架，前后门都可以打开，前后门都具有散热孔。前门带锁。
7．讲桌的显示器支架具有轨道可整体抽出。显示器支架可支持电动翻转，可翻转角度≥20°，同时显示器支架底座设计键鼠收纳空间，用于存放键鼠设备；
8．讲桌需具备电动升降结构，桌面的离地总高度升降范围：≥715mm~1115mm，高度可调节；
9．讲桌的桌面上需具备≥1个万能5孔220V电源插座、≥1个USB接口，≥1路笔记本电脑的标准HDMI输入接口；配置2个8口PDU电源
10．讲桌需具备可控制桌面显示屏翻转的物理按键，能有效避免屏幕反光；
11．讲桌需具备可控制桌面升降的物理升降按键，并支持在升降过程中实时显示当前的桌面高度。
二、触控显示屏
1．书写屏的边框需采用铝合金进行整体包边；表面钢化玻璃需经过防眩光处理，硬度≥7级，并与屏幕通过全贴合或更好的贴合工艺进行贴合，不得使用框贴工艺，避免后期粉尘、水汽进入屏幕内部影响设备寿命；
2．书写屏的显示尺寸需≥23.8寸；分辨率需≥1920*1080；触摸点数需≥10点；屏幕亮度需≥250cd/㎡；
3．书写屏背部Touch输出口需符合传统触屏类产品的规范，统一采用USB-B型母口的形式，不得采用USB-A型母口；
4．书写屏具备Windows窗口导航功能，在导航界面需支持收录和显示Windows系统内当前打开的各类软件和系统窗口的缩略图，至少需包括PPT、EXCEL、Word、图片、视频、视频展台等。教师可在导航窗口内通过点击缩略图即可实现各类资源在屏幕内的快速切换与显示。
三、教师椅
PP扶手，25*1.5mm喷塑架，座管厚度2.5mm，尼龙塑壳，一次成型原生海绵，进口颐达网布，尼龙脚轮
	套
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	交换机
	华三/华为/锐捷
	二层网管交换机，交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。含一个万兆上联多模模块
	台
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	服务器
	联想/浪潮/曙光
	1、架构：2U机架式
2、处理器：支持一颗高性能 AMD EPYC 7003/7002/7001 系列处理器，实配≥单颗 32核64线程2.0GHz主频；
3、内存：16个DDR4内存插槽，支持2400/2666/2933 MHz，实配≥64GB DDR4；
4、硬盘：前置8个热插拔3.5/2.5英 寸SAS/SATA硬盘，实配 ≥2块4TB 机械盘，3块960GB SATA SSD硬盘；5、端口：前置：1个VGA、2个USB3.0，后置：1个VGA、1个COM口、2个USB3.0
6、网络：标配2x1000Mb
7、风扇：标配4个热插拔N+1冗余风扇
8、电源：标配550W冗余电源
9、导轨：标准导轨*1
10、管理：提供1个专用RJ45管理网口，支持IPMI 2.0
	台
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	综合布线
	定制
	1、系统设计：
（1）、本系统综合布线主要是为了满足机房的网络和电源使用要求；
（2）、信息点位以实际部署为准，讲台桌上共设置2个信息点，其他每个桌位对应设置1个信息点；所有信息点连接至弱电机柜内的交换机上。
2、布线系统架构：本项目布线系统传输介质全部采用六类非屏蔽双绞线+六类水晶头，并将网线引至电脑，每个点位预留长度1.2m。
3、布线系统施工要求和标准：
（1）、本工程布线系统统一采用6类4对UTP对绞线，施工时双绞线敷设在终端信息点侧预留20cm，在网络机柜内预留长度可到达机柜顶部，整个水平链路长度不超过90m。
（2）、网络线与86盒接口处应采用软管或其他保护措施。
（3）、综合管路系统包括桥架、线管、线缆三个部分,综合布线线缆由桥架引出，穿1－2根线的管材的管径均为20，穿3－4根线的管材管径均为25。
（4）、各实验室强电线缆应采用国标2.5平方（含）线缆按要求穿管铺设,与弱电线管保持10CM-30CM距离。
4、基础设施建设：
（1）、教室未铺设静电地板，根据实际桌椅情况布线，保证美观及维护便携性。
（2）、应满足实际需求用电量，各实验室房间应配有相应的强电配电箱、空开、漏保等基础设备。
5、安装标签：
（1）、对所有的机柜/地面信息端口予以标识，施工时应提供标签的样品，所有使用的标签应为专用机器打印。
（2）、标签应打印在永久的粘贴性的标签上，并用永久性防水薄膜覆盖。
6、接地：所有机柜及网络设备应有完好的接地防雷措施，接地由项目实施单位负责安装。实施单位应负责在所有新安装的弱电箱体及设备上提供—个接地点，保证能正确地与任何现有设备连接并负责正确地将所有有关的电缆、机柜、框架连接起来以保证接地的延续性。可以将所有网络接地接入大楼接地系统。
	点
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	机房改造及系统集成
	定制
	1、 215房间可变隔断
隔断需具备灵活开合、移动、收纳功能，可将大机房室快速分隔为2个独立小机房。机房的多媒体设备可以独立使用。
隔断收起时，空间恢复为完整的大教室形态，多媒体系统可以统一使用。
技术参数：
类型：手动吊轨式活动隔断。
高度：根据实验室净高定制，需顶天立地安装。
隔音性能：隔声量（STC/Rw）≥ 35dB，确保分隔后各空间互不干扰。
板材：面板采用铝蜂窝板，厚度≥50mm，内部填充防火岩棉（防火等级A级）。表面需耐磨、易清洁、抗划伤。
五金件：轨道采用高强度铝合金型材，滑轮需静音、承重达标。隔断底部需配备自动升降密封条，确保隔音与地面贴合紧密。
收纳方式：隔断需可沿轨道推至墙体一侧的专用收纳柜内，收纳柜需与墙面齐平，不影响整体美观。
2、 LED平板灯
根据机房布局，安装LED平板灯。600×600mm，色温5000K，显色指数Ra≥80，照度≥350Lx。
3、 实验室文化布置：行为规范与制度管理牌等。
4、 所有设备完成安装调试，包含材料及人工。学生电脑及服务器部署教学环境，以满足教学需求为交付标准。
	点
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	学生电脑
	联想/惠普/戴尔
	1．处理器：★不低于英特尔酷睿13代标压i5处理器,(2.5G/10核/16线程/20M)
2．内存：16G DDR4 3200MHz 内存。
3．硬盘：★1TB SSD NVME固态硬盘；1个SATA槽位，支持后续扩展硬盘容量。
4．键鼠：原厂无线防水键盘、无线抗菌鼠标。
5．接口：8*USB接口（其中≥4*USB2.0，≥4*USB 3.0),≥1*HDMI接口;≥1*COM口（为保障稳定性，需要主板集成自带），≥1*网卡接口；≥1*MIC_IN 接口，≥1*LINE_OUT 接口（为保障音频效果，需要mic_in和line_out为单独的接口）。
6．电源：不低于150W 电源。
7．显示屏：21.5英寸一体式电脑，分辨率1920*1080。
8．随机软件：随机自带备授课软件：支持本地PPT/WPS插件备课和云端备课多种方式。教师可在本地课件中使用智能插件登录进入“资源管理平台”，课件完成可同步至云端存储，免费提供5G云存储空间，下载上传不限速；不少于27种授课工具；并可将每个学生分析情况汇总形成班级报告。
9．安全特性：标配USB智能屏蔽技术，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露。
10．设备认证：★为方便设备日常维护和使用，所供设备需提供下列功能截图认证：
（1）散热风扇：根据CPU温度闭环控制冷却风扇转速，响应文件中需提供国家知识产权局颁发认证证书扫描件或国家知识产权局的官方网站查询截图；
（2）配置BIOS底层集成智能USB技术(非软件实现)，实现阻止使用者从电脑复制数据至USB存储设备或使用者无法使用USB存储设备，有效防止数据泄露（响应文件中需提供该功能截屏作为依据）；
（3）基于BIOS的键盘快捷键开机功能。
11．服务：整机原厂5年上门服务。整机原装不拆封直发用户指定地址。
	套
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	教师电脑
	联想/惠普/戴尔
	1、处理器：不低于英特尔Core I5 14核 20线程
2、主板：英特尔Q670系列及以上芯片组
3、内存：16G DDR5 5600MHz 内存
4、显卡：集成显卡
5、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个6、音频接口，其中前置包含1个2和1接口）
7、硬盘：1TB_SSD NVME固态硬盘；
8、网卡：2* 10/100/1000M以太网卡；
9、扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*4槽位,、1个PCI槽位
10、键鼠：原厂USB防水键盘、USB抗菌鼠标；
12、接口：9个USB接口(其中至少2个USB 3.2G2接口、2个USB 3.2G1接口、1个USB3.2G1 type C接口 )、≥2个视频输出接口
13、电源：★不低于310W 90%电源转化效率 （提供80PLUS相关检测报告）
14、安全特性：标配USB智能屏蔽技术，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；
15、保修：原厂5年上门服务。
	台
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	泛在化学习接入端授权
	噢易云/浪潮/华为
	1.管理平台支持通过单一IP地址可访问Web管理平台并管理区域对象，多区域之间可以进行切换;在系统设置页面，可设定默认访问的主区域;在区域管理页面，可新增、修改、删除子区域，新增区域时验证对应平台的账号和密码；(提供具备CNAS和CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件)
2.支持控制节点HA策略，可配置两台控制节点并采用主备模式部署，可设定主控节点与备控节点定时同步数据，当主控节点故障导致平台在所设的阈值时间内无法与主控节点进行通信时，备控节点自动完成平台的接管，且不中断上课师生的虚拟桌面使用，管理员也可自主手动进行主备控的切换；（提供功能截图）
3.支持管理平台的暴力破解防护，管理员可设置一定时间内用户连续密码校验错误的次数，当输入账号密码错误时会提示剩余错误次数，密码错误数达到管理员设置的阈值时对应账号变为禁用状态即刻强制冻结，管理员可设定强制冻结后自动解禁的时间阈值，当自动解禁后对应账号状态变为正常方可正常登录，也可由管理员将对应冻结账号一键解锁；（提供功能截图）
4.对多区域资源进行汇总分析，可统计所有区域的桌面云部署信息，包括：服务器数量、CPU核数和使用率、内存容量和使用率、存储容量和使用率、教室数量、场景数量、终端数量、桌面数量、区域内每月桌面使用次数、每月桌面场景使用时长和排行，每月机房日均使用时长和排行；
5.桌面云支持多种操作系统的教学使用需求，涵盖Windows系统的Win7/Win8/Win10/Win11等，包含Linux系统的Ubuntu/Centos等，支持国产操作系统如中科方德/统信UOS/银河麒麟等，囊括服务器操作系统如Windows Server 2012/2016等服务器系统的发布；
6.支持分散部署的多校区集群统一管理，单一IP地址可访问和管理所有区域对象，多区域之间可以进行切换，可设定默认访问的主区域，可新增/修改/删除子区域，新增区域时验证对应平台的账号和密码，可从UAA平台一键同步账号，可设置管理账号及普通账号的区域管理范围和功能权限；(提供具备CNAS和CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件)
7.在管理平台上支持对不同的功能模块和教室范围进行权限角色的划分;支持三权分立的账号权限，可授权管理员能操作的管理平台权限，可授权管理员管理的教室范围;在管理账号页面，可冻结用户账号，被冻结账号禁止登录管理平台且无法用账号登录个人桌面;
8.普通管理员可查看平台模板，仅对所属权限模板及被共享模板进行管理，可一键隐藏无权限模板;管理用户可将所属权限下的模板共享给其他普通管理员，被共享管理员拥有对模板的编辑和管理权，不能对模板进行删除、转让及共享权限操作;管理用户可查看模板所共享的账号范围并批量移除共享账号。（提供功能截图）
9.终端模板制作支持样机制作上传及远端Web制作两种方式，针对教学外设复杂场景可采用样机上传模式，在本地样机系统制作完成后安装桌面云客户端，重启电脑后通过快捷键将样机系统上传至平台生成新的模板；针对教学外设简单场景可采用远端Web制作模式，仅需基于平台即可在线生成模板；
10.可为镜像生成共享编辑的链接地址，同一用户同一时刻可在同一浏览器下编辑3个不同的镜像共享链接，可设置链接的有效期为90天，用户可自行上传软件安装包，可从平台调用其他管理员已上传的软件安装包，并可将镜像中的文件下载至本地；（演示内容1）
11.简化桌面模板镜像部署流程，支持多种架构的模板复用，可将VDI教学模板另存为VDI个人模板或融合模板，可将VOI教学模板克隆为VOI个人模板或融合模板，通过一个融合模板即可创建并生成VDI、VOI两种架构的桌面；（产品演示内容2）
12.单台终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种桌面登录模式，教学桌面开机无需账号自动进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面，管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括：仅使用教学桌面、仅使用个人桌面、混合登录三种方式，管理台可排列终端多个桌面的展示顺序，支持指定某个桌面让终端开机后自动进入，可设置自动进入桌面的倒计时阈值，可设定桌面长期处于系统选单界面后令终端自动关机的倒计时阈值；
13.支持客户端设置桌面更新模式，包括自动更新、手动更新、静默更新方式，可设置桌面下发方式，包括BT下发、广播下发、跨VLAN广播下发；（提供功能截图）
14.支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求；
15.可通过单双号方式筛选对应序号类型的终端，可通过Winodws系统在线、Linux系统在线、底层选单在线、维护模式在线、部署模式在线、离线这六种终端运行状态筛选定位所要查看的终端；
16.支持硬件虚拟化功能，当模板开启策略开关后会针对硬件识别码的绿色软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；（提供功能截图）
17.针对桌面可设置定时开关机计划，计划执行范围支持以终端为对象和以教学桌面为对象进行选择，可设定在计划的具体执行周期内唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，可设置自动关机的文字提醒及关机前提醒的倒计时阈值；（提供功能截图）
18.支持平台系统数据库的备份，可执行立即备份和自动备份，自动备份可设置备份周期、备份时间（精确到分钟）、备份文件保留数量及备份位置，可对必要备份文件进行下载，对无用备份文件可进行删除，支持联动主控节点每次开机自动进行备份；（提供功能截图）
19.可设置屏幕水印，支持将水印显示位置设定为左上角、字体大小设置为16、颜色设定为RGB颜色23FF0C、透明度设定为37%，显示内容设置为“信息技术课水印”，同时选择屏幕水印展示计算机名，终端序号，IP地址，MAC地址，还原方式，还可自定义显示内容，设置过程中可开启预览查看水印结果便于调整；（演示内容3）
20.提供C/S架构的桌面云平台检测工具，通过管理员账号密码验证身份后，点击开始检测则自动检测服务器连接状态、终端连接状态、集群网络状态、数据库状态、文件系统状态、脏数据状态、授权激活状态、主控HA状态、Guesttools状态、模板状态、桌面状态，并展示此次体检分数和检测结果详情，针对检测异常项会进行提示并给出解决建议，也可点击修复体检异常项进行自动修复，可将此次检测生成检测报告文件下载至电脑本地；（演示内容4）
21.支持为Linux系统（如Ubuntu22.04应用人工智能课程）挂载终端数据盘，可设置终端数据盘的还原模式，包含每次、每天、每周等还原的设置，可将数据盘绑定指定的场景，可修改终端数据盘的容量大小及名称；支持定时对终端进行消息通知，可自定义通知内容、执行周期和执行的教室，执行时间精确到分钟，单间教室可设置多个定制消息通知计划，可一键开启或关闭定时计划；（演示内容5）
22.为了保证产品的使用质量，所投桌面云产品底层服务器虚拟化软件通过中国电子技术标准化研究院的“信息技术 虚拟机管理通用要求”，“信息技术 弹性计算应用接口”测评；
23. 所投标产品厂商云解决方案须至少连续两年入选工业和信息化部（包括直属事业单位）云计算优秀解决方案/产品，提供相关证明材料；
24. 所投标产品厂商具备国家信息化部门颁发的ITSS信息技术服务标准符合性证书，云服务和运行维护两个业务领域，等级达到三级或以上等级，提供相关证明材料
	点
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	多媒体教学管理软件
	噢易云/极域/蓝光
	1.支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘；
2.屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；
3.为便于教学互动，支持多人语音连麦，在屏幕广播状态下教师可自定义选择多个学生开启多人语音连麦。可按照开麦、闭麦、正在讲话三种状态来清晰显示所有语音连麦学生的麦克风状态。教师可对语音连麦学生进行批量管理，如开启/解除全体静音，也可批量设置学生机全体接入及全体断开；退出屏幕广播后，教师及学生也可进行语音互动及关闭语音连麦；
4.支持师生在屏幕广播期间发送弹幕进行双向互动，教师可将学生发送的弹幕进行置顶和引用，针对恶意弹幕教师可进行删除，在弹幕成员管理中可查看当前接入的所有学生以及发言状态，教师可将学生进行弹幕禁言及解禁操作，师生双方可发送指定表情进行更便捷的信息互动。退出屏幕广播后，教师可查看当前课程的所有弹幕记录；
5.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学； 
6.支持遥控转播，教师端可对单个学生机进行遥控并转播到其它学生机桌面；
7.支持遥控监看，教师可选定个别学生或所有学生进行屏幕监控，控制时可锁定学生机，也可不锁定学生机；
8.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；
9.上课过程中，老师可对学生奖励小红花，教师机可显示小红花奖励排行榜，显示每个学生的奖励数量，并可向学生发布奖励排行榜，提升学生参与感和学习兴趣；
10.教师机可控制学生机是否可开启麦克风进行对话，开启语音连麦后，教师和学生可通过麦克风对话，语音交流可被班级其它所有学生听到，便于课堂语音互动；
11.教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置迟到时间，可显示签到人数；
12.支持保存电子点名信息为班级座位信息，老师可导入班级座位信息，将机房上机机位与学生信息进行绑定，便于学生来机房后使用固定位置上机；
13.支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；
14．支持电子白板功能，可用电子白版进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白版进行知识总结、画面制作等。
	套
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	GPU服务器
	曙光/浪潮/华为
	CPU：AMD Epyc 7K62/主频2.6G/睿频3.3G/48核/96线程/192MB/240W*2  
内存：64G/DDR4-3200/RDIMM*8  
系统盘：480G/SATA/SSD/2.5" 企业级*2  
SSD盘：1.92T/NVME/U.2/SSD/2.5" 企业级*2  
存储盘：8T/7200RPM/SATA-3/6Gb/256M/3.5"企业级*4  
阵列卡：MegaRAID/SAS/9361-8i/8口/2G/12Gb//支持RAID0、1、5、6、10等  
GPU：TESLA/L20/48G/350W/PCI-E 4.0/推理卡*2  
电源：2000W（1+1）高效冗余电源  
机架式：2U机架式   
网卡：双口千兆+4口万兆光（含模块）  
质保：三年质保 
	台
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	服务器
	曙光/浪潮/华为
	CPU：AMD Epyc 7K62/主频2.6G/睿频3.3G/48核/96线程/192MB/240W*2  
内存：64G/DDR4-3200/RDIMM*8  
系统盘：480G/SATA/SSD/2.5" 企业级*2  
SSD盘：1.92T/NVME/U.2/SSD/2.5" 企业级*2  
存储盘：8T/7200RPM/SATA-3/6Gb/256M/3.5"企业级*4  
阵列卡：MegaRAID/SAS/9361-8i/8口/2G/12Gb//支持RAID0、1、5、6、10等    
电源：2000W（1+1）高效冗余电源  
机架式：2U机架式   
网卡：双口千兆+4口万兆光（含模块）  
质保：三年质保 
	台
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	线上实验教学空间系统
	噢易云/浪潮/华为
	孪生实验室方案是一款专为人工智能教学、科研和学科研究设计等场景设计的高性能数字实验室解决方案。服务于实验教学、科研、个性化学习等多元化场景，支持个人笔记本接入、无线、线上实训教学演示、跟屏实操、移动教学模式；
功能：1、学生使用个人笔记本上课；2、网页接入专属线上孪生实验室；3、全无线连接；4、在线实验教学广播到云屏；5、云屏、笔记本分类广播；6、学生跟屏同屏实操；7、教学实操实时轮播，实时检查排错；8、个人作业空间、9、多专业切换线上教室；10、线上教室接入数据采集统计；11、统一身份认证，单点登录；
	间
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	交换机
	华三/华为/锐捷
	二层网管交换机，交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。含一个万兆上联多模模块
	台
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	综合布线
	定制
	1、系统设计：
（1）、本系统综合布线主要是为了满足机房的网络和电源使用要求；
（2）、信息点位以实际部署为准，讲台桌上共设置2个信息点，其他每个桌位对应设置1个信息点；所有信息点连接至弱电机柜内的交换机上。
2、布线系统架构：本项目布线系统传输介质全部采用六类非屏蔽双绞线+六类水晶头，并将网线引至电脑，每个点位预留长度1.2m。
3、布线系统施工要求和标准：
（1）、本工程布线系统统一采用6类4对UTP对绞线，施工时双绞线敷设在终端信息点侧预留20cm，在网络机柜内预留长度可到达机柜顶部，整个水平链路长度不超过90m。
（2）、网络线与86盒接口处应采用软管或其他保护措施。
（3）、综合管路系统包括桥架、线管、线缆三个部分,综合布线线缆由桥架引出，穿1－2根线的管材的管径均为20，穿3－4根线的管材管径均为25。
（4）、各实验室强电线缆应采用国标2.5平方（含）线缆按要求穿管铺设,与弱电线管保持10CM-30CM距离。
4、基础设施建设：
（1）、教室未铺设静电地板，根据实际桌椅情况布线，保证美观及维护便携性。
（3）、应满足实际需求用电量，各实验室房间应配有相应的强电配电箱、空开、漏保等基础设备。
5、安装标签：
（1）、对所有的机柜/地面信息端口予以标识，施工时应提供标签的样品，所有使用的标签应为专用机器打印。
（2）、标签应打印在永久的粘贴性的标签上，并用永久性防水薄膜覆盖。
6、接地：所有机柜及网络设备应有完好的接地防雷措施，接地由项目实施单位负责安装。实施单位应负责在所有新安装的弱电箱体及设备上提供—个接地点，保证能正确地与任何现有设备连接并负责正确地将所有有关的电缆、机柜、框架连接起来以保证接地的延续性。可以将所有网络接地接入大楼接地系统。
	点
	320

	10
	静电地板
	云月鑫/红日/远川
	陶瓷面防静电活动地板：
1．地板规格：600mm*600mm*40mm；
2．钢板厚度不低于0.7mm；
3．≥1公分陶瓷贴面；
4．支架厚度：上托3mm，下托2mm，内壁1.0mm；
5．横梁厚度：1.0mm；
6．均布载荷：1800kg-2200kg；
7．集中载荷：400kg-500kg；
8．地板基材：发泡水泥；
9．电阻：1×10^6 到 1×10^8 欧姆；
10．安装：包安装，含安装所需辅材。
	平方
	560




说明：本清单品牌型号仅为技术对标参考，投标人可提供性能不低于本文件技术参数要求的等同档次产品响应，所有设备、软件、配套模块、线缆、实施、维保均包含在投标总价内，采购人无需额外付费。
1.2其他要求
1.2.1供应商提供不少于3名驻场维护人员，在采购人提供或指定的地点开展运维工作，负责校园网和数据中心的日常监控、故障处理，并能为各级故障现场处理人员提供支持。在岗期间接受采购人的统一领导和工作安排，遵守采购人相关工作制度和管理制度，执行采购人的考勤制度，工作时间同采购人工作时间一致。
1.2.2驻场人员要求：具备5年以上相关工作经验，有重大项目实施和维护服务能力、熟练判断软硬件故障能力、信息化机房管理能力；其中具备人社或工信部门颁发的网络工程师证书驻场人员不少于2名，具备与该项目服务内容相关的同等能力证书人员不少于1名。进驻前提供资质证书、简历，须经采购人面试考核，通过后才具有准入资格。工程师须遵守学校运维考评制度，采购人按照学校制度要求，按年度/季度/月度对工程师进行考核，如工作人员出现考核不合格、或因工作不力被用户投诉、或不能胜任工作的，学校有权要求供应商立即更换能胜任工作的其他技术人员；服务期内出现被用户大量投诉、或重大工作失误致使严重影响学校工作、或更换工作人员2次以上仍不能胜任工作或考核不合格的，采购人有权终止合同并要求供应商承担采购人损失。
提示：柴油动力源低排放要求
根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》，采购需求中涉及以柴油作为动力来源的重型柴油车、船舶和非道路移动机械，则需要求该动力源（发动机、发电机等）应当符合国家低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码。
二、商务要求
★2.1供货期
30日历天内完成所有设备的采购、安装、调试并通过采购人验收。
2.2安装调试：
中标人应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。
1中标人负责设备的安装、调试, 并负责调试至验收合格。
2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
3安装完成后，进行调试、第三方检测、试运行、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。
4所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在相关要求规范上的完整性。
2.3质保期与售后服务
★2.3.1本项目产品质保期三年（质保范围应包含本次采购的所有设备包括易损易耗件）。所有质保期自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费上门服务，并严格按照国家三包规定执行。
▲2.3.2本项目服务期为自合同签订之日起一年。服务期内供应商应提供以下服务：
1）维保期内负责更换所有故障设备或配件，更换设备或配件须为原厂全新件，费用包含在本项目总价中；
2）提供为期一年的年度巡检服务；
3）提供为期一年的本地日常故障处理服务；
4）提供为期一年的应急保障服务；
5）提供为期一年的人员驻场服务；
6）提供为期一年的重大事件保障服务。
▲2.3.3上述维保服务计时周期从合同签订之日起开始。
▲2.3.4供应商针对本项目报价须涵盖上述所有软硬件供货、安装、调试、售后的设备费用及维保服务的费用，且质保期及维保期内不得再收取任何其他相关服务费用（含第三方对接或实施费用），直至所有故障硬件或服务修复完成。
▲（4）投标人应承诺中标后提供设备原厂家签署的质保承诺。
2.4验收标准：
①所供产品的规格、数量、材质、颜色符合采购文件、中标供应商投标文件及采购合同约定的要求。
②所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
③所供产品结构牢固，无安全隐患。
④如有抽检要求的，检测结果符合采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
⑤所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
⑥采购文件、中标供应商投标文件及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全。
⑦采购单位有权对部分产品进行破坏性试验，以检验是否完全按照采购文件要求、投标文件承诺及投标样品标准生产提供。
2.5验收过程中，双方如对所产品是否满足验收标准要求发生争议的，则由中标供应商将争议合同标的提交双方均认可的检验检测机构进行鉴定，重点鉴定内容为货物的材料组成、厚度、密度、甲醛等有害物质含量、力学性能，耐腐蚀性能、涂层硬度、附着力、抗冲击强度等，双方同意以该机构出具的报告结论为解决争议的最终依据。鉴定所需费用由中标供应商支付。
2.6验收发现货物不满足验收标准的，中标供应商必须负责更换货物，并承担由此给采购人造成的损失，直至验收合格为止。
2.7项目验收过程中产生的专家评审费等合理费用由中标供应商承担。
2.8供应商所投产品必须具有有效期内的产品责任险、公众责任险、意外伤害险和产品质量险。
★2.5付款方式
1合同正式签订后15个工作日内支付合同总金额的40%，按照采购人要求安装并通过验收合格后15个工作日内向乙方无息付出合同总金额的100%。
2上述货款支付时中标人应开具增值税发票，否则采购人相应顺延支付货款。
3本项目资金由绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司保障，在合同签署时需签订三方合同，增值税发票购买方信息为绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司。
★2.6诚信交易
★2.6.1若中标（成交）供应商通过提供虚假证明文件、作出虚假承诺或采取其他弄虚作假的欺诈手段谋取中标（成交）资格，一经采购人或监管部门查实，其中标（成交）资格自动失效，采购人有权取消其中标（成交）资格。同时，采购人有权要求中标（成交）供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于重新采购产生的差价损失、招标代理服务费、评审费、项目延误造成的直接经济损失，以及维权产生的诉讼费、律师费等合理费用。
★2.6.2若中标（成交）供应商无正当理由拒绝与采购人签订书面采购合同，应向采购人支付本项目采购预算金额1%的违约金。同时，采购人有权要求中标（成交）供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于重新采购产生的差价损失、招标代理服务费、评审费、项目延误造成的直接经济损失，以及维权产生的诉讼费、律师费等合理费用。
★2.6.3若中标（成交）供应商以恶意压低报价的不正当方式获取中标资格（成交资格），进而导致本采购合同无法履行的，采购人有权要求中标（成交）供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于重新采购产生的差价损失、招标代理服务费、评审费、项目延误造成的直接经济损失，以及维权产生的诉讼费、律师费等合理费用。
★2.6.4若中标（成交）供应商存在以弄虚作假的欺诈手段谋取中标（成交）资格、无正当理由拒签书面采购合同、以恶意压低报价方式获取中标（成交）资格导致合同无法履行等情形之一的，采购人有权将该中标（成交）供应商列入不良行为记录名单，三年内禁止其参加采购人及采购人控股企业的各类采购项目，且采购人保留依法追究其相应行政、民事及刑事法律责任的权利。
2.7数量调整
采购人保留在签约时微调部分方案及定购设备数量和服务的权力，供应商应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%且不高于分散采购限额标准。
如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。








第四部分 拟签订的合同文本
合同编号：



采购合同参考范本
 

第一部分 合同书



项目名称：



甲方1：绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司（资金保障方）
甲方2：绍兴杭电集成电路研发有限公司（采购方、使用方、验收方等）

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

202 年 月 日，绍兴杭电集成电路研发有限公司  以   （采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经评定，确定   （中标供应商名称）   为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经绍兴杭电集成电路研发有限公司、绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司 (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc24059]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2中标通知书；
1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc21295][bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc27126]1.2货物/服务详细规格/内容


[bookmark: _Toc21631][bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc21551]1.3价款
本合同总价（含税）为：￥      元（大写：       元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	总价
	


[bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc22618]1.4履约保证金
乙方（是 ）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：
1.4.1履约保证金的比例为合同金额的  1  %；
1.4.2履约保证金支付方式详见合同专用条款；
1.4.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；
1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起   
个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  %。
1.5预付款
甲方（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：
1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；
1.5.2预付款的扣回方式详见合同专用条款；
1.5.3预付款的担保措施详见合同专用条款。
1.6资金支付
1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后   个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。
1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc19304]1.7货物交付/完成服务期限、地点和方式
1.7.1交付期限：详见合同专用条款；
1.7.2交付地点：合同专用条款；
1.7.3交付/验收方式：合同专用条款。
[bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc19554]1.8违约责任
1.8.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物/完成服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物/完成服务一日的应交付而未交付货物/完成服务价格的  %计算，最高限额为本合同总价的  %；迟延交付货物/完成服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.8.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  %计算，最高限额为本合同总价的  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.8.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.8.4除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.8.5如果出现监督单位在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。
[bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc16021]1.9合同争议的解决
  本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第二种规定的方式解决：
[bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc11173][bookmark: _Toc15322]1.9.1将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.9.2向甲方所在地人民法院起诉。
1.10合同生效
本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方1：                                   
统一社会信用代码：                      
住所：                                    
法定代表人                               
或授权代表（签字）：                     
联系人：                                 
约定送达地址：                           
邮政编码：                               
电话:                                     
传真:                                    
电子邮箱：                               
开户银行：                               
甲方2：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人                               法定代表人
或授权代表（签字）：                     或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Ref467379205]2.1定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1“合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3“货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。“服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物/完成服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点或提供服务的地点。
[bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc487900350]2.2技术规范
货物/服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc279701242]2.3知识产权
2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物/服务或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。
2.3.2合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc4194][bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc11932]2.4包装和装运（货物适用）
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 
2.4.3装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
[bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc26182][bookmark: _Toc19074]2.5履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Ref467379793]2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物/完成服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物/提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc3225]2.6技术资料和保密义务
2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc7860]2.7质量保证
2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc279701252][bookmark: _Toc487900362][bookmark: _Toc259093681]2.8货物的风险负担（货物适用）
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc14055]2.9延迟交货/延迟履行
甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货/延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物/提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物/提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货/提供服务的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Ref467378121]2.10合同变更
[bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc259093688]合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc15237]2.11合同转让和分包
2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。
[bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc13566]2.12不可抗力
2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.12.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.12.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc279701255]2.13税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc16959]2.14乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc6134]2.15合同中止、终止
2.15.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc6596]2.16检验和验收
2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.16.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc19604][bookmark: _Toc25182]2.17通知和送达
[bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc279701262][bookmark: _Toc259093691][bookmark: _Toc487900372]2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc23128][bookmark: _Toc23294]2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
[bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc30599][bookmark: _Toc18540]2.18计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc259093692]2.19合同使用的文字和适用的法律
2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；
2.19.2合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc14001][bookmark: _Toc6885]2.20合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容
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	1.9
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第5部分  评审方法及标准
1.评审方法： 
1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。
2.评分标准：共100分，其中商务技术分 70  分，价格分  30 分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。
2.1商务技术分（ 70  分）
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	认证证书
	投标人具备质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个得1分， 不提供不得分，本项最高得3分。须提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章。
注：须同时提供有效期内证书复印件及国家认证认可监督管理委员会http://cx.cnca.cn/查询截图并加盖投标单位电子公章，否则不得分。
	3分

	2
	项目人员配备情况
	1、项目负责人具有信息系统工程或计算机系统集成或信息工程专业的中级工程师及以上职称的得2分。最高得2分。
注：须提供职称证书复印件及能体现其本人参与和项目内容的证明资料作为经验证明并加盖投标单位电子公章，否则不得分。
注：投标文件中须提供以上人员在投标单位缴纳的社保证明（缴费期限包含2026年04月至2026年06月，缴费单位和投标企业名称必须一致，非独立法人的分公司社保证明有效，并加盖社保缴费证明专用章【或电子专用章】；若相应人员为事业编制的，须提供缴纳期限包含2026年04月至2026年06月由人事代理中心或相关部门出具的社保证明（需加盖人事代理中心或相关部门证明专用章）），并加盖投标单位电子公章。
	2分

	3
	同类业绩
	投标人自2023年1月1日以来（以验收证明时间为准）完成过同类项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。
注：须提供合同（原件彩色扫描件或图片）并加盖投标单位电子公章，否则不得分。
	3分

	4
	所投产品技术指标的符合性

	投标人符合采购文件第三章采购需求中的技术和商务条款的得18分，打“★”号的实质性指标必须满足，打“▲”指标出现负偏离的每项扣1分；其余指标出现负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。(打“▲”指标需提供相关证明材料(包括：检测机构出具的检测报告或产品说明书或官网截图或宣传彩页)）
注：①带“▲”的重要参数条款必须逐条响应于《技术响应表》中；②带“★”的实质参数条款需满足采购文件要求，不满足的作无效投标处理。
	14分

	5
	产品功能及配置
	根据投标人提供的产品的功能、实际需要、后续维护成本低、等情况进行综合评定。
方案制定周密科学，操作性强的得3.1-5.0分，方案安排合理的得1.6-3.0分，方案较差的得0.1-1.5分，不提供不得分。
	5分

	6
	实施方案
	根据投标人提供的施工工艺、安全、文明施工及环保、消防等的保证措施方案等进行综合评定。
方案制定周密科学，操作性强的得3.1-5.0分，方案安排合理的得1.6-3.0分，方案较差的得0.1-1.5分，不提供不得分。
	5分

	
	
	根据投标人提供的货物质量保证方案，包括但不限于质量保障方案、产品质量检测方案等进行综合评定。
方案制定周密科学，操作性强的得3.1-5.0分，方案安排合理的得1.6-3.0分，方案较差的得0.1-1.5分，不提供不得分。
	5分

	
	
	根据投标人针对本项目提供的安装调试方案进行综合打分，人员的安排、对设备安装调试步骤等。
方案制定周密科学，操作性强的得3.1-5.0分，方案安排合理的得1.6-3.0分，方案较差的得0.1-1.5分，不提供不得分。
	5分

	
	
	根据投标人提供的项目进度控制方案，包含但不限于进度控制总体方案、产品交货期控制措施等进行综合评定。
方案制定周密科学，操作性强的得3.1-5.0分，方案安排合理的得1.6-3.0分，方案较差的得0.1-1.5分，不提供不得分。
	5分

	
	
	根据投标人提供的培训方案，包含但不限于培训计划内容、培训范围完整且有针对性等进行综合评定。
方案制定周密科学，操作性强的得3.1-5.0分，方案安排合理的得1.6-3.0分，方案较差的得0.1-1.5分，不提供不得分。
	5分

	7
	应急方案
	提供本项目的应急方案，包括但不限于人员突发事件的应急保障方案、故障响应情况的应急处理措施及其他各类紧急情况下的应急措施等；
方案制定周密科学，操作性强的得3.1-5.0分，方案安排合理的得1.6-3.0分，方案较差的得0.1-1.5分，不提供不得分。
	5分

	8
	质保期内技术服务
	评委根据投标人提供的质保期内服务方案的具体内容和质保期满后的措施（包括质保期满后配件、附件、备品备件的收费标准合理，配件、附件、备品备件的保障措施）等进行综合评分。
制定了详细完善的质保期内外服务方案、技术服务、人员培训计划和服务承诺的得2.1-3分；
制定了较为完善的质保期内外服务方案、技术服务、人员培训计划和服务承诺的得1.1-2分；
制定了不完善的质保期内外服务方案、技术服务、人员培训计划和服务承诺的得0.1-1分；
	3分

	9
	演示
	投标人对泛在化学习接入端授权产品下述5项功能点进行演示（每个功能点2分）：
1、可为镜像生成共享编辑的链接地址，同一用户同一时刻可在同一浏览器下编辑3个不同的镜像共享链接，可设置链接的有效期为90天，用户可自行上传软件安装包，可从平台调用其他管理员已上传的软件安装包，并可将镜像中的文件下载至本地；（演示内容1）
2、简化桌面模板镜像部署流程，支持多种架构的模板复用，可将VDI教学模板另存为VDI个人模板或融合模板，可将VOI教学模板克隆为VOI个人模板或融合模板，通过一个融合模板即可创建并生成VDI、VOI两种架构的桌面；（演示内容2）
3、可设置屏幕水印，支持将水印显示位置设定为左上角、字体大小设置为16、颜色设定为RGB颜色23FF0C、透明度设定为37%，显示内容设置为“信息技术课水印”，同时选择屏幕水印展示计算机名，终端序号，IP地址，MAC地址，还原方式，还可自定义显示内容，设置过程中可开启预览查看水印结果便于调整；（演示内容3）
4、提供C/S架构的桌面云平台检测工具，通过管理员账号密码验证身份后，点击开始检测则自动检测服务器连接状态、终端连接状态、集群网络状态、数据库状态、文件系统状态、脏数据状态、授权激活状态、主控HA状态、Guesttools状态、模板状态、桌面状态，并展示此次体检分数和检测结果详情，针对检测异常项会进行提示并给出解决建议，也可点击修复体检异常项进行自动修复，可将此次检测生成检测报告文件下载至电脑本地；（演示内容4）
5、支持为Linux系统（如Ubuntu22.04应用人工智能课程）挂载终端数据盘，可设置终端数据盘的还原模式，包含每次、每天、每周等还原的设置，可将数据盘绑定指定的场景，可修改终端数据盘的容量大小及名称；支持定时对终端进行消息通知，可自定义通知内容、执行周期和执行的教室，执行时间精确到分钟，单间教室可设置多个定制消息通知计划，可一键开启或关闭定时计划；（演示内容5）
注：供应商须提供的系统演示必须是目前正在运行的真实环境录制成视频（时间控制在10分钟以内），录制的视频为主流播放格式（如MP4格式，不得使用Demo和PPT演示稿或截图等其他方式演示。），若视频因格式问题或无法下载与导致评审中不能正常播放的，责任自负。如采购人需要，有权要求投标人到现场进行平台功能演示佐证。如发现弄虚作假行为，将视为无效投标、没收其保证金并报行政主管部门纳入黑名单。
	10分


备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。 
2.2价格分（  30 分）
2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
2.2.2其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100
即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×  30    











第六部分 投标文件及其附件格式


资格文件部分
目录

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）
（2）联合协议………………………………………………………………（页码）
（3）分包意向协议………………………………………………………………（页码）
（4）落实采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）
（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）




  一、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函
（采购人）、（采购代理机构）：
我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：
（一）具备以下条件：
1、具有独立承担民事责任的能力（如供应商为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。
供应商名称(电子印章)：

日期：    年    月    日    




二、联合协议（如果有）
[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件4）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、分包意向协议（如果有）
[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件5)；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、落实采购政策需满足的资格要求（如果有）
（根据招标公告落实采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、本项目的特定资格要求（如果有）
（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）



商务技术文件部分

目录
（1）投标函…………………………………………………………………………（页码）
（2）法定代表人授权委托书 …………………………………………………… （页码））
（3）法定代表人及其授权代表身份证复印件………………        …………（页码）
（4）法定代表人身份证明书……………………………………………………… （页码）
（5）商务技术偏离表……………………………………………………………… （页码）
（6）采购供应商廉洁自律承诺书………………………    …………………… （页码）
（7）主要业绩证明……………………………………………………………………（页码）
（8）技术解决方案………………………………………………………………………（页码）
（9）组织实施方案………………………………………………………………………（页码）
（10）售后服务方案………………………………………………………………………（页码）
（11）供应商售后服务能力证明材料………………………………………………（页码）
（12）项目小组人员名单…………………………………………………………………（页码）
（13）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………………（页码）
（14）备品备件及供选择的配套零部件清单………………………………………（页码）
（15）培训计划………………………………………………………………………（页码）
（16）验收方案……………………………………………………………………………（页码）
（17）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明…………………………………（页码）








一、投标函
致：
根据贵方招标文件（填写招标编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表供应商（填写单位    、地址   ）提交投标文件。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：
1.我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。
2.我方承诺已经具备本项目招标文件中要求的参加采购活动的供应商应当具备的条件。
3.我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购人或采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。
4.我方理解贵方将不受所收到的最低报价的约束。
5.本投标自开标之日（投标截止之日）起    天内有效。
6.我方将严格遵守以下条款，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本项目采购人（及其集团公司）发起的采购活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
a)提供虚假材料谋取中标、成交的；
b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。
法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：
供应商(电子印章)：　　　　　　　　　日期：  

二、法定代表人授权委托书（格式） （适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写供应商单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：


供应商（电子印章）：


法定代表人（签字或盖章）：


日期：    年   月   日


法定代表人授权委托书（格式） （适用于联合体投标）

本授权委托书声明：
现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我方授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以我方的名义参加组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：




联合体成员名称(电子印章或公章)：
联合体成员名称(电子印章或公章)：
……
                                               日期：   年   月   日



三、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）



四、法定代表人身份证明书(格式)
供 应 商：
地    址：
姓    名：
身份证号码：
职   务：
系                           （填写供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

供应商名称（电子印章）：

年   月   日



五、商务技术偏离表
	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。




六、采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我单位将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；
六、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报项目所在行业主管部门（如有）。由此引起的相应损失均由我单位承担。
供应商名称（电子印章）：       
日期：   年   月   日
注：按本格式和要求提供。







七、主要业绩证明
附表 :相关项目建设业绩一览表
	项目名称
	项目
类型
	简要描述
	合同
金额
（万元）
	开竣工日期
	项目地址与采购单位联系电话
	所在页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。


供应商名称（电子印章）：                          
     日期：  年   月   日

八、技术解决方案
（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制；未要求的，无需提供。）

投标产品规格配置清单
	序号
	设备名称
	投标品牌及型号
	规格配置详细说明
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。
2.本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或供应商提供的产品是环境标志产品，供应商须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。


供应商名称（电子印章）：                          
     日期：  年   月   日
		

九、组织实施方案
（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制；未要求的，无需提供。）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起) 
	  工作日
内容
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

供应商名称（电子印章）：       
     日期：  年   月   日


























十、售后服务方案
[bookmark: _GoBack]（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制；未要求的，无需提供。）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	服务技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构。

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）
	序号
	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商名称（电子印章）：                          
     日期：  年   月   日



十一、供应商售后服务能力证明材料
（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）


供应商名称（电子印章）：                          
     日期：  年   月   日
十二、项目小组人员名单
（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制；未要求的，无需提供。）
附表A:本项目的项目经理情况表
	姓名
	
	页码
	截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
(页码)
	专业
(页码)
	职称
(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。
附表C:本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表（以社保部门出具缴纳凭证作附件）
供应商名称（电子印章）：
     日期：  年   月   日
十三、优惠条件及特殊承诺
（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子印章）：                          
     日期：  年   月   日

十四、备品备件及供选择的配套零部件清单
（由供应商根据采购需求自行编制）
供应商名称（电子印章）：                          
     日期：  年   月   日

十五、培训计划
（由供应商根据采购需求自行编制；未要求的，无需提供。）
附表: 培训日程及费用
	课程名称
	提供的资料
	持续时间
	授课教师
	培训对象
	培训地点
	课程费用

	
	
	
	
	
	
	

	费用总计
	
	
	
	
	
	


注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：
1. 课程概要
2. 课程目的
3. 教学方式
4. 先决条件
5. 教材目录
B  按照附表A提供授课教师的简历
注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。
供应商名称（电子印章）：                          
     日期：  年   月   日
十六、验收方案
（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子印章）：                          
     日期：  年   月   日


十七、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明
（由供应商根据采购需求自行编制）


供应商名称（电子印章）：                          
     日期：  年   月   日
浙江润杰工程咨询管理有限公司                              文件编号:

浙江润杰工程咨询管理有限公司                           文件编号:
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报价文件部分
目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）













浙江润杰工程咨询管理有限公司                          文件编号:
浙江润杰工程咨询管理有限公司               文件编号: 
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一、开标一览表（报价表）
（采购人）、（采购代理机构）：
按你方招标文件要求，我方           （供应商全称），谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。
开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)【货物适用】
	序号
	名称
	
品牌（如果有）
	规格型号
	数量
	单价
	合计
	
备注（如果有）


	1
	XX
	
	
	
	
	
	

	2
	XX
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（小写）
	

	投标报价（大写）
	




注：
1、供应商需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。



[bookmark: _Toc465665161]附件
附件1：质疑函范本及制作说明
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

















附件2：投诉书范本及制作说明
投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：
地     址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：                  
地     址：邮编：
被投诉人1：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2
……
相关供应商：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：
采购项目编号：包号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公示:是/否 公示期限：
采购结果公示:是/否 公示期限：
三、质疑基本情况
投诉人于    年   月  日,向       提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年  月  日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：

签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件3：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：
我方(供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。   
特此说明。



投标单位（法定名称章）：
                              日期：       年     月     日

附：
投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）















附件4：联合协议
（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：
[bookmark: _Hlk101134295]（联合体成员1）承担的工作和义务为：；
（联合体成员2）承担的工作和义务为：；
……
四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、有关本次联合投标的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
联合体成员名称(电子印章或公章)：
联合体成员名称(电子印章或公章)：
                   ……
日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。
附件5：分包意向协议
（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（供应商名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

                                          供应商名称(电子印章)：
分包供应商名称(电子印章或公章)：
……
                                        日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。
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