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[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1] 2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-管线精探服务项目招标公告

绍兴市水务产业有限公司负责实施的2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-管线精探服务项目，招标申请已经招标管理部门核准，根据有关法律、法规、规章、制度规定，现公开发布招标公告。有关内容如下：
[bookmark: _Toc247085673][bookmark: _Toc246996159][bookmark: _Toc179632529][bookmark: _Toc9502][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc246996902][bookmark: _Toc152045513]一、项目概况与招标范围
1.项目名称：2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-管线精探服务项目。
2.招标范围：2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下对存在影响施工的电力、燃气、供排水、通讯、石油、军用光缆等地下管线，根据现场实际工况和施工需求，通过不同的物探方法开展管线详探、精探探测工作，单个精探服务项目＜20万元，具体范围如下：查明目标地下管线的类型、平面位置、埋深及管顶（底）标高的变化、管径、孔数（根数）、材质等及其检修井的位置、深度（结构内、外底深）断面形状及其尺寸等信息，确定管线地下空间位置。
3.招标方式：公开招标；资格审查方式：资格后审。
4.资金来源： 自筹
5.质量要求：一般要求：（1）管线探测工作应符合《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）的具体要求，精度应满足《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）的要求。（2）需要探测的地下管线指招标人指定的管线、施工指定需复核的地下管线。（3）准确探测指定的地下管线的种类、平面位置、埋深（或高程）、管径、孔数、根数、材质等，并提供精探报告及相应的精探剖面。（4）利用提供的导线点水准点，对所有地下管线探测的管线点（特征点及附属设施中心）进行测量，地下管线测量应采用解析法，按数字化成果要求，以电子全站仪观测。
精度要求：本工程地下管线探测应满足《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）中规定的精度要求。(1)本工程地下管线探测按《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2017)规定的探测精度要求开展工作；明显管线点的埋深测量中误差不应大于25mm；隐蔽管线点的平面位置探查中误差和埋深探查中误差分别不应大于0.05h和0.075h，其中h为管线中心埋深，单位为毫米，当h＜1000mm时以1000mm代入计算。(2)地下管线点的测量精度：根据需求进行非开挖拖拉管平面和深度位置精确探测定位。满足常规平面位置限差0.1h；埋深限差0.15h。h为地下管线的中心埋深，单位为厘米(cm)，当h<100cm时，以h=100cm计算。满足对拖拉管整体轨迹三维精确探测时，探测数据需至少每1米做一个探测点，被探测管孔精度水平误差0.25%L,高差0.1%，L为管孔长度。每个探测点要求提供对应三维探测坐标。满足对管线局部位置进行精探时，管位精度控制在0.3米。每处管线精探采用不少于3个GPS控制点。
坐标系统：平面坐标系统采用绍兴坐标系；高程系统采用1985国家高程基准（二期）；
6.工期：接到通知后根据通知要求完成探测并提交探测技术成果报告(接到通知后最迟30日内，特殊情况经甲方同意可适当延长)，直至该项目施工结束为止；
7.合同期限：自合同签订生效之日起两年（或两家中标人实施总金额达到200万元，合同自动终止）。（年度框架合同签订后，单个项目需分别签订合同）。
8.招标控制价：单个精探服务项目费用在20万元以下。
二、投标人资格要求
1.企业资质要求：具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察专业类（含工程测量专业）乙级及以上资质或具备测绘(含工程测量专业)乙级及以上资质。
2.本次招标不接受联合体投标。
3.项目负责人资格要求：具有工程师及以上技术职称。拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2026年  月至2026年  月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明【缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，（非独立法人的分公司社保证明有效）】，若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2026年  月至2026年  月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
[bookmark: _Toc5277][bookmark: _Toc152045515][bookmark: _Toc144974483][bookmark: _Toc152042291][bookmark: _Toc247085675][bookmark: _Toc179632531][bookmark: _Toc246996161][bookmark: _Toc246996904]三、招标文件的获取
[bookmark: bookmark16]时间：2026年  月  日至2026年  月  日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）
地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com） 
方式：供应商登录绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com），在线申请获取采购文件（在绍兴市阳光采购服务平台主页“供应商入口”登录后，点击【网上报名】-【项目报名】，找到对应项目，点击报名。完成后在【已报名项目】-【报名详细】中获取招标文件）。
售价（元）：0
说明：如遇两家（含） 以上已签到投标人的 IP 地址相同，系统自动触发预警，并提示“响应无效”的当场拒收此类响应文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。
2.提交投标文件截止时间：2026 年   月    日   点 30分00秒（北京时间）
3.投标地点（网址）：本项目采用全流程电子交易，投标人须通过绍兴市阳光采购服务平台电 子 投 标 文 件 制 作 工 具 将 电 子 投 标 文 件 上 传 提 交 到 绍 兴 市 阳 光 采 购 服 务 平 台 （https://ygcg.sxjypt.com）。
4.开标时间：2026年   月  日   点 30分00秒（北京时间）
5.开标地点（网址）：本项目采用不见面开标，投标人无需派授权代表出席开标会议。投标人可通过绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com ）不见面开标大厅，在线观看开标直播过程，并和招标代理机构进行交互。
6.本项目为通过绍兴市阳光采购服务平台进行的全流程电子招投标项目，须通过绍兴市阳光采购服务平台进行电子投标，无法接受线下投标文件，请投标人合理安排好时间准时投标。
五、其他有关内容
1.投标保证金：10000元，投标保证金的到账截止时间：2026年  月  日15点00分00秒（北京时间）。项目报名成功后，投标人通过登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中获取相应的虚拟子账号，并将保证金由投标人的账户（户名和投标人名称一致）一次性缴入该虚拟子账号。
2.评标方法：综合评估法（设技术标），评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分前二名为中标候选人。得分相同的，按折扣率低的排序在先。得分且折扣率相同的并列。中标候选人并列的，由招标人代表采用随机抽取的方式确定。投标以折扣率形式报价。最高投标限价为95%的折扣率，高于95%的报价为无效标。
3.系统使用费：平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347）。中标供应商在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，采购人有权取消其中标资格。
4.招标联系人：唐华平 ，联系电话：18888745559
质疑联系人:刘驰，联系电话：0575-89101456
招标代理联系人：陈冠茜，联系电话：13484370590
质疑联系人：王云渊 ，联系电话：19812402715
5.监督管理部门：绍兴市公用事业集团有限公司，许工，联系电话：0575-88361185
监察对象涉嫌违规违纪违法行为的信访举报电话：联 系 人：陈工 ，联系电话：0575-88050323
6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可拨打绍兴市阳光采购服务平台服务热线0575-88163066获取热线服务帮助。
本项目为非依法必须招标项目。
六、若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
招标人：绍兴市水务产业有限公司
                                           招标代理机构：建经投资咨询有限公司
2026 年     月   日
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[bookmark: bookmark17][bookmark: _Toc63325947]前    附    表
	序号
	内            容

	1
	工程
综合
说明
	工程名称：2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-管线精探服务
项目
建设地点：绍兴
质量标准：一般要求：（1）管线探测工作应符合《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）的具体要求，精度应满足《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）的要求。（2）需要探测的地下管线指招标人指定的管线、施工指定需复核的地下管线。（3）准确探测指定的地下管线的种类、平面位置、埋深（或高程）、管径、孔数、根数、材质等，并提供精探报告及相应的精探剖面。（4）利用提供的导线点水准点，对所有地下管线探测的管线点（特征点及附属设施中心）进行测量，地下管线测量应采用解析法，按数字化成果要求，以电子全站仪观测。
精度要求：本工程地下管线探测应满足《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）中规定的精度要求。(1)本工程地下管线探测按《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2017)规定的探测精度要求开展工作；明显管线点的埋深测量中误差不应大于25mm；隐蔽管线点的平面位置探查中误差和埋深探查中误差分别不应大于0.05h和0.075h，其中h为管线中心埋深，单位为毫米，当h＜1000mm时以1000mm代入计算。(2)地下管线点的测量精度：根据需求进行非开挖拖拉管平面和深度位置精确探测定位。满足常规平面位置限差0.1h；埋深限差0.15h。h为地下管线的中心埋深，单位为厘米(cm)，当h<100cm时，以h=100cm计算。满足对拖拉管整体轨迹三维精确探测时，探测数据需至少每1米做一个探测点，被探测管孔精度水平误差0.25%L,高差0.1%，L为管孔长度。每个探测点要求提供对应三维探测坐标。满足对管线局部位置进行精探时，管位精度控制在0.3米。每处管线精探采用不少于3个GPS控制点。
坐标系统：平面坐标系统采用绍兴坐标系；高程系统采用1985国家高程基准（二期）。
服务期：自合同签订生效之日起两年（或两家中标人实施总金额达到200万元，合同自动终止）。（年度框架合同签订后，单个项目需分别签订合同）。
招标范围：2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下对存在影响施工的电力、燃气、供排水、通讯、石油、军用光缆等地下管线，根据现场实际工况和施工需求，通过不同的物探方法开展管线详探、精探探测工作，查明目标地下管线的类型、平面位置、埋深及管顶（底）标高的变化、管径、孔数（根数）、材质等及其检修井的位置、深度（结构内、外底深）断面形状及其尺寸等信息，确定管线地下空间位置。
工期：接到通知后根据通知要求完成探测并提交探测技术成果报告(接到通知后最迟30日内，特殊情况经甲方同意可适当延长)，直至该项目施工结束为止。
预算金额：招标控制价：单个精探服务项目费用在20万元以下

	2
	建设资金来源：自筹

	3
	投标人资质要求：具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察专业类（含工程测量专业）乙级及以上资质或具备测绘(含工程测量专业)乙级及以上资质。

	4
	项目负责人资格要求：具备工程师及以上技术职称。拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2026年  月至2026年  月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明【缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，（非独立法人的分公司社保证明有效）】，若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2026年  月至2026年  月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

	5
	资格审查方式：采用资格后审。

	6
	评标方法及标准：综合评估法（设技术标），评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分前二名为中标候选人。得分相同的，按折扣率低的排序在先。得分且折扣率相同的并列。中标候选人并列的，由招标人代表采用随机抽取的方式确定。投标以折扣率形式报价。最高投标限价为95%的折扣率，高于95%的报价为无效标。

	7
	投标文件有效期： 90 日历天，自投标截止之日起。

	8
	投标保证金数额：10000元，投标保证金的到账截止时间：2026年  月  日15点00分00秒（北京时间）。项目报名成功后，投标人通过登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中获取相应的虚拟子账号，并将保证金由投标人的账户（户名和投标人名称一致）一次性缴入该虚拟子账号。

	9
	投标人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向招标人或者招标代理机构提出异议（质），否则，招标人或者招标代理机构不予受理：
（1）质疑路径为：绍兴市阳光采购服务平台投标人登录－左侧菜单栏：异议（质疑）－选择对应异议（质疑）节点－新建质疑－在弹出窗口中选择对应项目，填写质疑内容并上传盖章附件。投标人未按要求进行质疑的，招标人或者招标代理机构不予受理提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。投标人已依法获取其可质疑招标文件的，可以对该文件提出质疑。
（2）对招标文件有异议（质疑）的，应当在招标文件获取截止时间之前，在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向招标人或者招标代理机构提出。
（3）对招标过程有异议（质疑）的，应当在招标结果公告前提出。其中，对开标有异议（质疑）的，应当在开标期间提出。
（4）对招标结果有异议（质疑）的，应当在中标候选人公示期间提出。
（5）投标人应在质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

	10
	投标文件份数：电子投标文件一份，具体详见招标文件中电子投标的规定。中标人在中标候选人公示结束后三天内向招标人提交纸质投标文件5份（一正四副）。（投标人提供的纸质投标文件，须从平台中下载打印，如与电子版有不一致之处以电子版为准。）

	11
	投标文件提交地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）

	12
	投标文件递交截止时间： 2026 年       月      日     时 00 分

	13
	开标时间： 2026年      月     日      时  00  分
地点：绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）

	14
	评标委员会的组建：评标委员会成员：共7人，其中招标人代表1人，专家6人。

	15
	履约保证金：每家中标人的履约保证金均为人民币贰万元整（以网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），在合同签订时缴纳，待按合同要求完成所有工作且合同服务期到期后无息退还。

	16
	投标与开标注意事项：
1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
2.标前准备：
2.1各供应商应确保在参与本项目前成为绍兴市阳光采购服务平台网站正式注册会员，并完成CA数字证书办理。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
2.2供应商将绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具下载、安装完成后，通过CA登录进行投标文件制作。在使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具时，建议使用WIN7及以上操作系统。
注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在绍兴市阳光采购服务平台进行绑定，CA相关操作可参考《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298）。CA数字证书办理需要一定时间，建议供应商获取招标文件后立即办理。
3.投标文件制作、递交、解密：
3.1供应商应按照本项目招标文件和绍兴市阳光采购服务平台的要求编制、加密传输投标文件。投标文件制作详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。
供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询，联系方式：0575-88163066。
3.2供应商应在解密指令发出后30分钟内使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具完成投标文件解密，具体详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。
3.3投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人签字或盖章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章；投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。
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	其他事项：
如遇两家（含）以上已签到投标人的IP地址相同，系统自动触发预警，并提示“响应无效”的当场拒收此类响应文件。
招标文件的澄清：投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可通过绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）以书面形式通知招标人或采招标代理机构，招标人或采招标代理机构将通过绍兴市阳光采购服务平台予以答复。招标文件澄清的内容对所有投标人均有约束力。在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并在绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）以更正或澄清公告的形式通知所有投标人更正或澄清公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。招标文件修改的内容作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。
为使投标人有足够的时间修正投标文件，如招标人澄清或修改的内容可能影响 投标文件编制的，澄清或修改发出时间应在投标截止时间5日前，不足5日的应当顺延投标截止时间。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
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	1.本项目采购代理服务费由招标人支付，中标供应商无需支付任何费用给招标代理机构或招标代理机构经办人。
2.系统使用费：平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347）。中标供应商在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，采购人有权取消其中标资格。
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	1.本项目招标文件内对开标现场原件核验不作要求，招标人有权在标后对中标候选人进行原件核验。投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.确定中标候选人后，若两家中标候选人都放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将取消其中标资格，不再另行递补，重新组织招标。
3.确定中标候选人后，若其中一家中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人将取消该中标候选人中标资格，根据排名另行递补1名中标候选人。
4.递补中标候选人也放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人将取消递补中标候选人中标资格，且不再进行递补。本项目由1家中标候选人承接全部服务。
5..当有效投标人少于5家时，招标人重新组织招标。
6.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。
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第一章  投标须知

一、总  则
（一）工程说明
本工程说明详见前附表。
（2） 招标范围：
见投标人须知前附表 。
（三）招标方式
1.本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及与之相配套的法规、规章，采用公开招标的方式，择优选定投标人。
招标人在绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）发布信息 公告，潜在投标人应根据招标人发布的信息要求，在规定时间内到绍兴市阳光采 购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）获取招标文件。
 2.本工程资格审查方式：资格后审。
（四）投标人资格要求
投标人应具备承担本项目服务的资质条件、能力和信誉等合格条件。
1．投标人资质要求：见投标人须知前附表
2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表工期：接到通知后根据通知要求完成探测并提交探测技术成果报告(接到通知后最迟30日内，特殊情况经甲方同意可适当延长)，直至该项目施工结束为止。
（五）资金来源
建设单位的资金通过前附表所述的方式获得。
（六）投标文件有效期
90日历天，自投标截止之日起。
[bookmark: _GoBack]（七）投标费用
     投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。
不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347），具体如下：
一、系统使用费收费标准
	采购方式
	项目类别
	项目成交
（中标）价
	参与响应（投标）的供应商收费
	成交（中标）的供应商收费

	非电子竞价
	工程类项目
	200万元（含）以下
	150元/家/次，收取后不退
	1500元

	
	
	200万元以上
	
	4000元

	
	非工程类的货物、服务项目
	/
	
	成交（中标）价的2.5‰

	电子竞价
	所有类别
	/
	/
	成交价的1.5%


二、按标段进行收费，每标段最高收费不超过5万元；
三、无成交金额或仅有成交单价没有预算数量或其他原因无法计算出成交金额的项目，非电子竞价项目按每标段1500元收取，电子竞价项目按每标段500元收取。
本项目系统使用费由两家单位平分支付。
（八）其他说明
1.中标单位投标文件存在造假的，取消中标资格。
2.中标单位应在规定时间内，按招标文件及招标人相关要求签订合同。
3.中标单位确定后，招标人不保证服务期限内中标单位的最低项目数量。
4.在合同期内已开始实施，但尚未在合同期结束前完成的项目，则该项目服务时间顺延至项目工作全部结束、资料全部归档为止。在合同期内已委托但未在合同期结束前实施的项目，则不保证继续委托实施。
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二、招标文件
（一）招标文件的组成
    1.招标文件由前附表、投标须知、主要合同协议条款、公告信息、投标书及投标书附录、投标函等组成。
2.投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在招标会议时被招标人拒绝。
（二）招标文件的解释
    投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可通过绍兴市阳光采购服务平台 （https://ygcg.sxjypt.com）以书面形式通知招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构将通过绍兴市阳光采购服务平台予以答复。招标文件澄清的内容 对所有投标人均有约束力。
（3） 招标文件的修改
     1.在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并在绍兴市阳光采购服务平台 （https://ygcg.sxjypt.com）以更正或澄清公告形式通知所有投标人，更正或澄清公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。
  2.为使投标人有足够的时间修正投标文件，如招标人澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改发出时间应在投标截止时间5日前，不足5 日的应当顺延投标截止时间。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
 （四）招标答疑及现场勘察
    潜在投标人应密切关注绍兴市阳光采购服务平台，如有补充文件，投标人必须下载最新的澄清（补充）文件。
[bookmark: _Toc63325950]三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
本项目（采用电子投标方式）。
    投标文件由“资格审查资件”“技术标”“商务标”三部分组成。
1.资格后审文件内容包括：
1.1 封面；
1.2 法定代表人身份证明（附件一）
1.3 授权委托书（附件二）
1.4 资质证书（复印件）；
1.5 企业营业执照（复印件）；
1.6 项目负责人职称证书和社保缴纳清单或证明（缴费期限包含2026年  月至2026年  月）（复印件）；
1.7 承诺书（承诺对资格审查资料的真实有效性负责，加盖投标人公章和法定代表人印章），格式自拟；
[bookmark: _Hlk30022196]上述资格后审文件资料均须加盖投标人公章。
注：1.采用电子投标的项目，资格审查资料中各类证件以及应由投标人之外的其他单位出具或加盖其他单位公章的各类证明文件均要求提交原件的电子扫描件；投标人自拟材料可直接提交电子文档。各类资格审查资料均应加盖投标人单位公章。    
2.不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
2.技术标：封面、根据技术标评分细化标准自行编制，格式自拟。
3.商务标：封面、附件三至附件七。
（二）投标文件格式要求
1.投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评审小组查找不到有效文件是供应商的风险。
2.投标文件电子投标文件部分：投标人应根据《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投 标文件制作工具使用手册》（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。 
3.投标文件应按照招标文件第六部分规定的格式要求进行签署、盖章。供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
4.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在绍兴市阳光采购服务平台的CA绑定等身份认证操作，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子印章。
5.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子印章。
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四、投标文件的递交
1.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、 修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，在补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。
2.在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
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五、招 标 会 议
（一）开标时间和地点（网址）
开标时间同投标截止时间，开标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台。 (https://ygcg.sxjypt.com).
1.本项目采用“不见面 ”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
（二）开标程序
开标一般按下列程序进行：
1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。
2供应商应在解密指令发出后30分钟内使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具完成投标文件解密。
3评审小组对资格和商务技术响应文件进行评审。
4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如果有），公布经商务技术评审符合招标文件要求的供应商名单及其商务技术得分。
5主持人开启报价文件。
6评审小组对投标文件报价文件进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。
7主持人公布评标结果。
（三）开标特别说明（采用电子投标、不见面开标的项目）
1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
2.标前准备：
2.1各供应商应确保在参与本项目前成为绍兴市阳光采购服务平台网站正式注册会员，并完成CA数字证书办理。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
2.2供应商将绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具下载、安装完成后，通过CA登录进行投标文件制作。在使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具时，建议使用WIN7及以上操作系统。
注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在绍兴市阳光采购服务平台进行绑定，CA相关操作可参考《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298）。CA数字证书办理需要一定时间，建议供应商获取招标文件后立即办理。
3.投标文件制作、递交、解密：
3.1 供应商应按照本项目招标文件和绍兴市阳光采购服务平台的要求编制、加密传输投标文件。投标文件制作详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。
投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询，联系方式：0575-88163066
3.2 投标人应在解密指令发出后30分钟内使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具完成投标文件解密，具体详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。若投标人未按时解密的，视为投标文件撤回。
4.投标文件解密在 30 分钟内完成，具体以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准。因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视作撤回其投标文件。部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
5.电子投标项目开标的其他相关程序按照绍兴市阳光采购服务平台相关制度执行。
6.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可暂停或延期交易活动：
6.1 交易场所电力（网络）供应异常；
6.2 电子交易平台被非法网络攻击；
6.3 电子交易平台硬件技术故障；
6.4 电子交易平台系统软件异常；
6.5 其他导致电子交易平台无法正常运行，影响交易活动正常开展，或无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以将项目暂停或延期，待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质 形式进行；影响或可能影响招标公平、公正性的，应当重新组织招标。
7.投标人的法定代表人（或其委托代理人）应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面开标系统与招标代理机构进行互 动交流、澄清等活动。投标人登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。未及时登录不见面开标系统，参与在线开标的投标人，视为放弃交流和对开评标全过程提出异议的权利。并且投标人将无法获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应承担由此引起的相关风险。
（三）投标人有下列情形之一的，其投标行为无效：
1.未按规定在招标会议召开时间前向招标人递交投标文件的；
2.投标人不符合招标文件载明的资格条件要求的；
3.投标文件不符合招标文件载明的要求的；
4.其报价不在招标文件载明的有效报价范围内的；
5.未按规定递交投标保证金的；
6.列入绍兴市公用事业集团、绍兴市水务产业有限公司禁止交易企业名单的单位（详见附件），在禁止交易范围内的；
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的投标活动的（均无效）；
8.不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
9.不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。
10.未按照招标文件规定要求电子印章、签字或盖章的；
11.为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人参加该招标项目的其他投标活动的；
12.不符合招标文件明确的实质性响应条件的。
（四）投标书鉴定和公布
当众宣读核查结果，并宣读有效投标的投标人名称以及投标主要内容。
（五）唱标
唱标内容将做好记录。
（六）招标记录
招标会议全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。

六 、 评  标
（一）评标委员会：
1.评标委员会由招标人根据有关规定组建。评标委员会成员人数见前附表。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
（二）本次评标采用综合评估法。评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。
1.入围方式
本项目入围评标方法：全部入围
2.评分标准：共100分，其中技术分30分，商务分70分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）：
3.技术分（30分），按如下方法评分：
	序号
	评分项目
	评分细则
	分值

	1
	企业技术能力及业绩
	2021年1月1日以来（以项目完成时间为准），投标人完成过同类项目的，每个得2分，同一单位业绩最多记取一次，本项最高得6分。
注：投标文件中须装订合同复印件、完成证明材料并加盖投标人公章。
	6

	2
	企业设备情况
	1.投标人自有管道惯性定位陀螺仪一台套及以上的（以仪器购置发票为准）得2分。
2.投标人自有PE管线探测设备或超声波检测仪设备一台及以上的（以仪器购置发票为准）得2分。
3.投标人自有地质雷达一台套及以上的（以仪器购置发票为准）得1分。
4.投标人自有磁法仪或超高密度电法仪一台套及以上的（以仪器购置发票为准）得1分。
注：投标文件中装订相应设备购置发票复印件并加盖投标人公章。
	6

	3
	项目实施方案
	根据本项目的实际情况，结合投标单位自身情况，编写项目实施方案，重点突出作业模式、数据监测方面，由评标委员会进行横向对比、综合评分。方案合理、内容全面的得5.4-6分，较为合理全面的得3.6-5.3分，一般的得0-3.5分。不提供的不得分。
	6

	4
	质量保证措施
	根据投标人针对本项目提出的质量保证措施等进行评分，质量、进度保证措施（质量承诺、进度保证措施、保证精探的工作质量措施等）是否全面，且满足本项目的实际需求进行评分。措施全面有针对性的，得3.6—4分；措施较为合理的，得2.4—3.5分；措施一般的，得0—2.3分。不提供不得分。
	4

	5
	合理化建议
	针对本公司项目情况，提出项目重点、难点，提出建议切实、合理，横向对比综合评分。建议合理、有针对性的得3.6-4.0分，较为合理的得2.4-3.5分，一般的得0-2.3分。不提供的不得分。
	4

	6
	服务响应及承诺
	投标人对后续服务的承诺（主要包含响应时间、服务能力、完成时间等）进行打分。响应及时、承诺按时完成的得3.6-4.0分，响应及服务能力较好的得2.4-3.5分，一般的得0-2.3分。不提供的不得分。
	4


备注：项目实施方案、质量保证措施、合理化建议、服务响应及承诺的评分计算由全体评标专家负责对该部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。
4.商务分（70分），按如下方法评估：
4.1本项目采用固定单价，工程量按实结算。
4.2招标基准价： 
	序号
	工作类型
	单位
	招标基准价

	1
	地下管线精探
	处
	38000元/处

	2
	电磁法探测、惯性陀螺仪测量
	米
	58元/米

	3
	综合地下管线普查物探
	公里
	4300元/公里



4.3评标基准价的计算方法：
1.由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
（1）评标基准价的计算方法：
评标基准价计算范围为通过符合性审查的投标人投标报价，最高投标限价为95%的折扣率，高于95%的报价为无效标。
评标基准价=A×最高投标限价×（100-i）/100+算术平均值B×（1-A） 
A为权重系数（开标时从0.40、0.42、0.44、0.46、0.48、0.50中随机抽取一个值）；i为下浮系数（开标时从2、3、4、5、6、7中随机抽取一个值。 
算术平均值B：投标评标价m≤5个时，全部投标评标价（即投标折扣率）进行算数平均；投标评标价m≥6个时，去除n家高值和n家低值后进行算术平均，n值为m×20%的四舍五入取整值。
（2）计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4.报价评分（70 分）
（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。
（2）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：
a.投标评标价等于评标基准价时，得70分；
b.投标评标价每低于评标基准价一个百分点，扣1分；
c.投标评标价每高于评标基准价一个百分点，扣2分。
以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留2位小数，第3位四舍五入。
投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分
技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分。所有计算分均精确到小数点后两位。
4.4在所有有效投标中，评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列，得分前二名为中标候选人。得分相同的，按折扣率低的排序在先。得分且折扣率报价相同的并列。中标候选人并列的，由招标人代表采用随机抽取的方式确定。
4.5中标折扣率按照中标候选人各自的报价折扣率确定。
4.6招标人根据中标人排名顺序依次分配本项目业务。
（三）有下列情形之一的，招标人应重新招标：
1.招标会议确认有效投标人少于5家的；
2.招标会议确定的中标候选人放弃中标资格或者经查实无中标资格的。

七 、 定 标
（一）中标候选人确定
定标方法：最高分中标，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，总得分前两名为中标候选人。总得分相同的，按折扣率低的排序在先。总得分且折扣率报价相同的并列。中标候选人并列的，由招标人代表采用随机抽取的方式确定。中标候选人放弃中标提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，取消其中标资格。
（二）中标公示
招标人应当自收到评审报告之日起3日内，按评审报告推荐的排名顺序确定中标候选人，并在绍兴市阳光采购服务平台发布中标候选人公示，公示期为3日。中标候选人公示期结束且无尚未处理的异议（质疑）的，确认中标候选人为中标人。
中标公示期间，投标人对评标结果有异议的，招标人将在收到异议后三日内进行复审，复审结果影响中标候选人结果的，将重新公示。
确定中标候选人后，若两家中标候选人都放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将取消其中标资格，不再另行递补，重新组织招标。确定中标候选人后，若其中一家中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人将取消该中标候选人中标资格，根据排名另行递补1名中标候选人。递补中标候选人也放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人将取消递补中标候选人中标资格，且不再进行递补。本项目由1家中标候选人承接全部服务。


八、授予合同
（一）中标通知书
招标人通过绍兴市阳光采购服务平台向中标人发出中标通知书并发布中标 结果公告。中标人自行登录绍兴市阳光采购服务平台下载并打印中标通知书。中标通知书将成为合同的主要附件。
（二）合同签订
1.根据《中华人民共和国民法典》的规定，中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。
单个项目实施前需分别签订合同，根据工程类别不同，与绍兴市水务产业有限公司或绍兴市水务产业有限公司排水分公司签订单项合同。
2.履约保证金：每家中标人的履约保证金均为人民币贰万元整（以网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），在合同签订时缴纳，待按合同要求完成所有工作且合同服务期到期后无息退还。

合同编号：       

管线精探服务合同


项目名称： 2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-管线精探服务项目






甲方：                              　        


乙方：                               　        





签订时间：             2026年  月  日                 
签订地点：                浙江省绍兴市                 


甲方：                              　
乙方：       　                       
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确发、承包双方的权利、义务和经济责任，双方协商一致，同意签订本合同，共同遵守。
一、合同范围、服务期
1.1合同范围：2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下对存在影响施工的电力、燃气、供排水、通讯、石油、军用光缆等地下管线，根据现场实际工况和施工需求，通过不同的物探方法开展管线详探、精探探测工作，查明目标地下管线的类型、平面位置、埋深及管顶（底）标高的变化、管径、孔数（根数）、材质等及其检修井的位置、深度（结构内、外底深）断面形状及其尺寸等信息，确定管线地下空间位置。
1.2工程名称：2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-管线精探服务项目
1.3服务期：自合同签订生效之日起两年（或两家中标人实施总金额达到200万元，合同自动终止）。（年度框架合同签订后，单个项目需分别签订合同）。
1.4服务内容和方式：
乙方按照甲方要求，对甲方指定的地下管线进行探测，具体如下：
	序号
	管线种类
	工作类型
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	/
	地下管线精探
	/
	/
	/
	/

	2
	/
	电磁法探测、惯性陀螺仪测量
	/
	/
	/
	/

	3
	/
	综合地下管线普查物探
	/
	/
	/
	/


1.5合同价款
暂定合同总价：              （大写）            
中标折扣率=              
接到通知后根据通知要求完成探测并提交探测技术成果报告(接到通知后最迟30日内，特殊情况经甲方同意可适当延长)，直至该项目施工结束为止。实际工程量按甲方确认的探测方式及实际发生的探测工作量，按实结算。
合同结算价=实际工程量*基准价*中标折扣率
[bookmark: _Toc65063922]二、成果要求
2.1管线精探成果总报告。
2.2对每一处管线应单独提供精探成果报告，包含相应的成果图、剖面图、成果表。
2.1.1管线精探处定位图；
2.1.2表单资料；
2.1.3管线轨迹总图；
2.1.4现场照片；
2.1.5现场施工危险区域安全物理隔离；
2.1.6现场测绘放样技术交底；
2.1.7现场施工安全监护等；
2.1.8供排水管线探测成果数据须同时提供点线表以便录入甲方GIS系统中。
2.3提交纸质版成果报告3套，每份附电子光盘1张。
2.4精探成果验收要求：精探成果应通过权属单位及甲方组织的成果质量验收，对存在异议的成果应进行可视化验证或开挖验证。
成果检查验收:
2.5乙方应接受甲方对全过程的管理工作；
2.6测绘调查成果应符合本合同中的技术标准和要求；
2.7验收工作由甲方负责组织；
2.8乙方负责验收准备工作，提交验收申请报告。
[bookmark: _Toc65063923]三、安全要求：
3.1在实施作业期间，乙方必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，乙方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由乙方负责。
3.2乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责。
3.3乙方在实施过程中如发生质量事故（责任全部自行承担），应及时报告甲方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送甲方共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。
3.4本项目实施过程中出现的作业人员或因乙方原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
3.5本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失。
[bookmark: _Toc65063924]四、探测目的及工作内容
4.1为工程设计提供基础资料，避免因管线不清，在施工时修改设计，造成人、财、物浪费，延误工期；为施工时管线的保护提供依据，避免盲目施工带来的管线破坏而造成经济损失与不良社会影响；为部分管线迁改费用预算提供依据。
4.2 为规划部门管线综合提供重要基础资料。
4.3避免盲目施工带来的管线破坏而引起的经济损失与社会影响。
4.4工作内容：
4.4.1通过物探方法对招标范围（管线明细表）内的非开挖管线进行精确探测，需查明指定的非开挖管线的类型、平面位置、埋深及管顶（底）标高的变化、管径、孔数、根数、材质等；以及在设计、施工过程中的配合工作。
4.4.2招标范围内影响工程施工安全的所有指定的非开挖及特殊管线进行精探；
4.4.3工作内容包括探测前的辅助工作，如挖井、挖坑等所有勘探前期的准备工作，包括后期的恢复现状等工作。
4.4.4精探后，根据精探结果，对项目施工进行现场指导和旁站，以保证施工准确性。
[bookmark: _Toc65063925]五、探测方法及技术要求
具体探测前，根据现场实际情况甲方有权调整和改变相应的探测方式，确定的探测方法和方式应上报甲方审核同意后方可实施。
探测技术标准和要求
5.1《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；
5.2《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；
5.3《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）；
5.4《城市工程地球物理探测规范》（CJJ/T 7-2017）；
5.5《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)；
5.6《井中磁测技术规程》（DZT 0293-2016）；
其他相关技术规定，规范如有更新，则采用适用的最新规范。
5.7一般要求：
5.7.1管线探测工作应符合《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）的具体要求，精度应满足《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）的要求，满足甲方要求。
5.7.2需要探测的地下管线指甲方指定的管线、施工指定需复核的地下管线。
5.7.3准确探测指定的地下管线的种类、平面位置、埋深（或高程）、管径、孔数、根数、材质等，并提供精探报告及相应的精探剖面。
5.7.4利用提供的导线点水准点，对所有地下管线探测的管线点（特征点及附属设施中心）进行测量，地下管线测量应采用解析法，按数字化成果要求，以电子全站仪观测。
5.7.5精探工作应经甲方确认同意后开展工作，期间需根据施工进度要求配合甲方工作，若有需求，对精探成果应进行可视化验证。
5.8精度要求：
本工程地下管线探测应满足《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）中规定的精度要求，满足甲方要求。
5.8.1本工程地下管线探测按《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2017)规定的探测精度要求开展工作；
明显管线点的埋深测量中误差不应大于25mm；隐蔽管线点的平面位置探查中误差和埋深探查中误差分别不应大于0.05h和0.075h，其中h为管线中心埋深，单位为毫米，当h＜1000mm时以1000mm代入计算。
5.8.2地下管线点的测量精度：
根据需求进行非开挖拖拉管平面和深度位置精确探测定位。
满足常规平面位置限差0.1h；埋深限差0.15h。h为地下管线的中心埋深，单位为厘米(cm)，当h<100cm时，以h=100cm计算。
满足对拖拉管整体轨迹三维精确探测时，探测数据需至少每1米做一个探测点，探测管孔精度水平误差0.25%L,高差0.1%，L为管孔长度。每个探测点要求提供对应三维探测坐标。
满足对管线局部位置进行精探时，管位精度控制在0.3米。每处管线精探采用不少于3个GPS控制点。
坐标系统：平面坐标系统采用绍兴坐标系或国家坐标系；高程系统采用1985国家高程基准（二期）。
[bookmark: _Toc65063926]六、结算原则
本项目合同价款为约定范围内固定单价合同【固定单价按中标折扣率计算确定】，固定单价包括但不限于：完成项目所需的人工、材料、机械、措施费、第三方检测、质检验收、管理费、利润、风险、规费、税金等一切费用。结算工程量按甲方确认的探测方式及探测工作量计算。探测方案探测前需经甲方认可，未经认可擅自实施的不予结算。
[bookmark: _Toc65063927]七、付款方式
7.1合同签订后,乙方分各单项工作完成甲方交付的任务，按各单项工作要求提交探测成果和结算；
7.2乙方提交的单项工作探测成果经产权单位认可，由甲方书面确认后一个月内，支付至该单项工作应结算总价的80%；
7.3余款在乙方提交成果报告经甲方书面验收合格后10个工作日内，甲方支付余款。
7.4履约保证金为人民币贰万元整（以网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），在合同签订时缴纳，待按合同要求完成所有工作且合同服务期到期后无息退还。
7.5乙方申请费用时须同步提供符合甲方财务入账要求的增值税专用发票，否则甲方有权迟延支付相应款项，且无需承担违约责任。
7.6乙方在履约过程中有应付违约金或损害赔偿金的，甲方有权直接在应付款项中予以扣除。
[bookmark: _Toc65063928]八、双方责任与义务
（一）甲方的责任与义务
8.1甲方应根据乙方工作进度及要求向乙方及时提供基础资料。
8.2甲方应为乙方的工作提供便利条件。
8.3甲方应及时对乙方的工作质量进行评价。
（二）乙方的责任与义务
8.4乙方应按照国家相关规范、标准、规程的要求，以投标承诺的专业人员，为甲方提供合格的成果文件。
8.5乙方必须对成果文件的质量负责。若因乙方提供的探测数据有误引起施工过程中甲方或第三方损失的，每次支付单项工作探测费用的10%作为违约金，合同期内发生2次及以上该情形的，甲方除要求支付违约金外，有权单方面解除合同。经专业机构认证，造成的损失超过相应单项工程探测费用的，扣除全部费用。
8.6乙方必须在甲方要求的时间内完成合同工作内容。
8.7乙方应当负责回答、解释评审专家提出的问题，并按照评审意见对原始的成果文件在规定时间内作出修改、调整、补充，并最终形成甲方认可的相关书面及电子文件。
8.8乙方应根据相关程序要求完成向主管部门的上报备案等程序性工作。
8.9乙方需承担上报、备案时产生的所有相关费用。
8.10 成果的知识产权归甲方所有，除管线权属单位外，未经甲方书面同意，乙方不得将探测成果透露给第三人或公开发表、学术交流等。
8.11其他招标文件技术要求中的内容。
8.12如遇政府重大活动或重要会议，乙方应按照绍兴市及甲方的有关要求做好维稳相关工作。
[bookmark: _Toc65063929]九、违约责任
9.1合同生效后，如合同项目因政策调整造成停建，甲方有权要求乙方停止相应单项项目的实施，若乙方未开始勘测工作的，则甲方不承担违约责任，不支付任何款项。若乙方已开始部分勘测工作，双方按乙方已完成工作量对甲方已付款项（若有）予以结算。
9.2乙方未能按约定或甲方要求的日期递交符合要求的成果,则应按人民币5000元/天支付延期违约金。
9.3若因乙方提交的成果不能满足甲方要求或无法通过甲方组织的专家评审，甲方有权发出如下任一指令，乙方必须遵照执行。
①对不合格部分进行重新制作，由此引起的费用增加和工期延误由乙方自行负责；
②终止并解除合同。
9.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，履约保证金不予退还；如履约保证金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。
9.5合同生效后，乙方不按合同规定履行职责的，甲方有权要求乙方整改且每发生一次，乙方应按人民币5000元支付违约金。如仍不整改的或整改不能使甲方满意的，甲方有权终止并解除合同，履约保证金不予退还。
9.6乙方应按投标承诺安排相应专业人员实施本合同项下工作。若有不符，甲方有权要求乙方整改，且每违约一人次，应向甲方支付违约金1000元。
9.7乙方未经甲方同意擅自将项目拆解分包或转包，应立即整改并按照人民币10000元的标准向甲方支付违约金，同时甲方有权即时解除合同。合同因此解除的，乙方承担全部违约责任。
9.8乙方应根据相关程序要求完成向主管部门的上报备案等程序性工作。 乙方需承担上报、备案时产生的所有相关费用。
9.9因乙方违约致合同解除的，履约保证金不予退还，若因此给甲方造成的损失超过履约保证金的，超过部分，乙方另行赔偿。
9.10本合同项下乙方应向甲方支付的违约金、损失赔偿款等，甲方有权在应付未付的合同款项中予以直接扣除。
[bookmark: _Toc65063930]十、其他要求
10.1执行合同过程中，应服从甲方或监理单位对质量、服务、进度、安全生产、文明施工等方面的管理和协调，有责任完成与工程总承包单位和其他专项工程承包单位之间的技术协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得甲方的书面同意。如果发生争议，经协商一致或监理单位作出安排、提出要求后，各方都应遵守，并不得以此为要求增加费用或延长工期。
[bookmark: _Toc65063931]十一、解决合同纠纷的方式
11.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，双方同意合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式。
（1）提请绍兴仲裁委员会仲裁。
（2）可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
11.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。
十二、附则
本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十三、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

甲方： （盖章）                          乙方：（盖章）  
法定代表人：                             法定代表人：
或其授权代表（签字或签章）：               或其授权代表（签字或签章）：          
地  址：                                 地  址：
电  话：                                 电  话：
开户银行：                               开户银行：
银行账号：                               银行账号：



廉政责任协议书
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好项目建设中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____________（招标人以下简称甲方）与____________（中标人以下简称乙方），特订立如下合同：
第一条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
（二）严格执行_2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-管线精探服务项目 承包合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反项目建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
第三条  乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、第三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。
第五条  双方约定
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同服务完成并经甲方认可后止。
本合同作为_2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-管线精探服务项目 承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。



甲方单位：（盖章）                          乙方单位：（盖章）
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：        法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
      年    月    日                                  年    月    日


















安全协议书

招标人（以下简称甲方）：                                   
中标人（以下简称乙方）：                                   
项目名称： 2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-管线精探服务项目                                                 
项目地点：   绍兴市  
为了切实加强实施人员现场安全作业管理，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保实施人员现场作业的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：
1.贯彻落实国家有关施工现场安全作业的法规和管理规定，对乙方作业人员在施工现场和区域进行全面的安全管理和监督检查进行安全检查与指导。
2.及时纠正乙方作业人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。
3.对乙方的安全作业培训和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
4.对乙方提出的安全作业要求积极提供帮助。
二、乙方的权利、责任和义务：
1.遵守国家有关施工现场安全作业的法规和管理制度，建立健全安全作业责任制度。
2.服从甲方安全作业管理。 
3.乙方必须为作业实施人员参加人身意外保险。
4.乙方造成的安全事故，由乙方承担事故责任和经济责任。
本协议作为 2026-2027年度绍兴市水务产业有限公司限额以下中介服务-管线精探服务项目 承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。


甲方单位：（盖章）                          乙方单位：（盖章）          
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：   法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
    年    月    日                                  年    月    日


第三章  投标文件

资格审查资料主要内容包括：
1.1 封面；
1.2 法定代表人身份证明（附件一）
1.3 授权委托书（附件二）
1.4 资质证书（复印件）；
1.5 企业营业执照（复印件）；
1.6 项目负责人职称证书和社保缴纳清单或证明（缴费期限包含2026年 月至2026年 月）（复印件）；
1.7 承诺书（承诺对资格审查资料的真实有效性负责，加盖投标人公章和法定代表人印章），格式自拟；
上述资格后审文件资料均须加盖投标人公章。
注：不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
技术标主要内容：
1.封面
2.根据技术标评分细化标准自行编制，格式自拟。
商务标主要内容：
1.封面
2.投标承诺书（附件三）
3.投标函（附件四）
4.项目负责人简历表（附件五）
5.本工程拟用项目人员一览表（附件六）
6.用于本工程的检测设备、仪器一览表（附件七）



封面格式

                           （项目名称）招标
投  标  文  件

（资格审查资料）








投标人：                     （盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：        （加盖单位法定代表人电子章）
   年   月   日




资格审查资料：
1.1 封面；
1.2 法定代表人身份证明（附件一）
1.3 授权委托书（附件二）
1.4 资质证书（复印件）；
1.5 企业营业执照（复印件）；
1.6 项目负责人职称证书和社保缴纳清单或证明（缴费期限包含2026年  月至2026年  月）（复印件）；
1.7 承诺书（承诺对资格审查资料的真实有效性负责，加盖投标人公章和法定代表人印章），格式自拟；
上述资格后审文件资料均须加盖投标人公章。
注：1、不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。














附件一
法定代表人身份证明

投标人名称：                                                     

单位性质：                                                       

地    址：                                                      

成立时间：           年         月         日

经营期限：                                                     

姓名：           性别：          年龄：         职务：         

系        （投标人单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位电子公章）  

日  期：        年        月         日


附件二
授权委托书

本人           （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。


委托期限：                                。 
    代理人无转委托权。 



投  标  人：                 （盖单位电子公章）
法定代表人：          （盖单位法定代表人电子章）
身份证号码：                                        
委托代理人：                      （盖章或签字）
身份证号码：                                        
                                 
     年      月      日



封面格式

                    （项目名称）招标



投标文件

（技术标）





投标人：                                （盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖单位法定代表人电子章）
    年   月    日





封面格式

                    （项目名称）招标



投标文件

（商务标）






投标人：                                （盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：          （盖单位法定代表人电子章）
年   月    日



附件三
投 标 承 诺 书

致：                      （招标人）
根据贵公司     年    月    日发布的                  招标公告，现决定参加              项目的竞标，我         （法定代表人），委托            （投标人全称）         （职务）         （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：
1.严格遵守《中华人民共和国民法典》中的一切规定，履行相关义务。
2.投标文件的内容真实可靠。
3.如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。
4.同意此次招标文件中的各项内容（包括合同主要协议条款）。
5.同意向招标人提供任何与该项目投标有关的资料。
6.我方同意所提交的投标文件在招标文件有效期内有效，我方将受此约束。
7.承诺在本工程中坚守廉洁自律。
所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：

地址：                               邮编：
电话：                               传真：
法定代表人：                                 （盖单位法定代表人电子章）
投标人全称：                                 （盖单位电子公章）

年     月    日

附件四
投 标 函

招标人：                                    
1.根据已获得的                 项目的招标文件，并经现场考察和研究，我方愿以招标基准价为基础，以折扣率（大写）百分之       （小写    %）的条件承包上述管线精探服务项目，且在招标文件及合同约定内实施和完成报告编制任务。
2.一旦我方中标，我方保证提供优质服务，出色完成精探任务。
3.我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
4.你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

投标人：（盖单位电子公章）
单位地址：
法定代表人：（盖单位法定代表人电子章）
邮政编码：
电    话：
传    真：
开户银行名称：
银行账号：
开户银行地址：
电    话：                  
 日    期：      年    月    日


附件五
项目负责人简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学     历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	项目负责人

	注册执业资格
	

	毕业学校
	年毕业于            学校             专业  

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	委托人及联系电话

	  
……
	……
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	本人主要获奖情况
	

	其他补充
	



投标人：                                 （盖单位章）
法定代表人或其授权代表：                 （签字或盖章）
日  期：         年     月     日


附件六
拟投入专业人员汇总表

	序号
	姓名
	拟任本项目专业（职务）
	从业时间
	执业资格或职称
	学历
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标人：                                 （盖单位章）
法定代表人或其授权代表：                 （签字或盖章）

日  期：         年     月     日





附件七
用于本工程的检测设备、仪器一览表
	序 号
	设备或仪器名称
	型号规格
	数  量
	国别产地
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人：（盖单位电子公章）
法定代表人：（盖单位法定代表人电子章）

                                                 年   月   日
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